Дополнительное оборудование / Использование автоподатчика

# Установка автоподатчика

Перед установкой автоподатчика учтите следующее:

- автоподатчик тяжелый, поэтому кто-нибудь должен помочь вам поднять его;

- автоподатчик занимает много места: освободите вокруг сканера достаточное пространство;

| Убедитесь, что сканер выключен, и отсоедините шнур питания.

| Откройте крышку сканера и снимите ее, подняв в вертикальном направлении. Подробнее см. Снятие крышки для сканирования больших документов.

|  | Предупреждение:

Перед снятием крышки не забудьте поднять ее в вертикальное положение, чтобы не сорвать с петель.

| Присоедините две маленькие ножки с выступами по бокам, как показано ниже.

|  | Примечание:

Для снятия ножки сначала поверните ее, как показано ниже.

| Вставьте крепежные винты, поставляемые с автоподатчиком, в отверстия на тыльной стороне сканера и закрутите их прилагаемой отверткой, как показано ниже.

| Совместите крепежные винты с отверстиями автоподатчика. Вставьте крепежные винты в отверстия.

|  | Предупреждение:

Автоподатчик тяжелый. Попросите кого-нибудь помочь поднять его.

| Накрутите гайки на концы крепежных винтов.

| Подсоедините кабель автоподатчика к соответствующему разъему сканера.

| Закройте автоподатчик.

| Подсоедините шнур питания к сканеру и включите сканер.

[К началу]

Предыдущая | Следующая