Обслуживание

# Транспортировка сканера

При транспортировке на длинные расстояния или при длительном хранении во избежание повреждений нужно зафиксировать каретку сканера. Выполните следующие действия.

| Включите сканер и подождите, пока каретка не переместится налево в исходное положение.

| Выключите сканер.

| Отключите кабель, соединяющий сканер и компьютер.

| Опустите транспортировочный замок в положение "закрыто".

| Закрепите защитные материалы и упакуйте сканер в оригинальную коробку.

[К началу]

Предыдущая | Следующая