Устранение неполадок / Проблемы и их решения

# Проблемы при сканировании пленок

> Невозможно сканирование прозрачных оригиналов
> Вы не можете отсканировать пленку в режиме просмотра миниатюр
> Цвета при предварительном просмотре негативной пленки выглядят необычными
> На сканированном изображении появляются интерференционные кольца

## Невозможно сканирование прозрачных оригиналов

Попробуйте одно или несколько из этих решений.

- Убедитесь, что слайд-адаптер установлен правильно. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Установка слайд-адаптера.

- Убедитесь, что в простом или профессиональном режиме для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение, соответствующее типу сканируемой пленки. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Сканирование с помощью слайд-адаптера.

- Убедитесь, что пленка правильно вставлена в держатель для пленок, и держатель правильно расположен на планшете. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Размещение прозрачного оригинала перед сканированием.

- Откройте транспортировочный замок.

[К началу]

## Вы не можете отсканировать пленку в режиме просмотра миниатюр

При сканировании пленки, утилита EPSON Scan может не распознать изображения, или изображения могут быть кадрированы или объединены неправильно, как описано ниже.

- Изображения на темном фоне могут неправильно кадрироваться.

- Изображения c очень ярким фоном также могут кадрироваться неправильно.

- Цветные негативные пленки, у которых основной (фоновой) фон слишком светлый или темный, также могут быть неверно кадрированы.

- Происходит кадрирование по узкой области вокруг краев каждого изображения.

- При сканировании пленки с панорамными изображениями и изображениями обычного формата могут неправильно кадрироваться панорамные изображения.

- Пленки размером больше 35 мм (например, формата Medium или размером 4 x 5) не могут сканироваться.

Попробуйте одно или несколько из этих решений.

- Убедитесь, что пленка правильно установлена в держатель прозрачных оригиналов и что держатель прозрачных оригиналов правильно закреплен на планшете.

- Проведите предварительный просмотр в обычном режиме (Normal Preview). В окне предварительного просмотра выделите области для сканирования, затем выполните само сканирование.

- В диалоговом окне Configuration (Конфигурация), отрегулируйте величину области изображения для создания миниатюры с помощью регулятора Thumbnail Cropping Area (Область создания миниатюры).

- Убедитесь, что пластина для сканирования непрозрачных документов снята со слайд-адаптера.

- Убедитесь, что в простом или профессиональном режиме для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение, соответствующее типу сканируемой пленки.

[К началу]

## Цвета при предварительном просмотре негативной пленки выглядят необычными

Попробуйте выполнить одно или несколько следующих действий с настройками EPSON Scan:

- Убедитесь, что для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение, соответствующее типу сканируемой пленки.

- При предварительном просмотре в обычном режиме - Normal Preview, темная зона вокруг пленки, например рамка держателя пленки, воспринимается как белая, которая изменяет экспозицию области сканирования и обусловливает появление более темных изображений. Наблюдайте за коррекцией цвета при щелчке курсором мыши на интересующей области и проведении им по ней, а затем нажмите на кнопку Zoom Preview (Масштаб просмотра) .

- Просматривайте изображения в режиме Thumbnail Preview (Просмотр миниатюр).

- В диалоговом окне Configuration (Конфигурация) для параметра Preview (Просмотр) снимите флажок Fast preview (Быстрый просмотр).

[К началу]

## На сканированном изображении появляются интерференционные кольца

Интерференционные кольца (кольца Ньютона) - это полоски в форме колец, которые появляются на сканированном изображении при сканировании прозрачных материалов. Они могут появиться, если пленка изогнута.

Расположите пленку основой вверх и проведите предварительный просмотр в просмотра миниатюр (Thumbnail Preview), затем переверните изображение с помощью кнопки Mirroring (Зеркальное отображение) .

[К началу]

Предыдущая | Следующая