Как сделать

# Настройка параметров сканирования

> Для сканирования фотографий
> Для сканирования текста и штриховых рисунков
> Для сканирования цветных документов
> Для сканирования газет и журналов

## Для сканирования фотографий

Выполните следующие действия, чтобы выбрать наиболее подходящие настройки для сканирования фотографий (непрозрачных документов) в профессиональном режиме Professional Mode.

| Положите фотографии на планшет. Дополнительную информацию см. в разделе

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Запустите EPSON Scan и выберите профессиональный режим Professional Mode. Подробнее см. Изменение режима сканирования.

| Появится следующее окно. Выполните настройки, подходящие для вашего документа, руководствуясь следующими ниже иллюстрацией и таблицей.

Original (Оригинал) | Document Type (Тип документа) | Reflective (Непрозрачный)
Document Source (Источник документа) | Document Table (Планшет для документов)
Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) | Photo (Фото)
Destination (Назначение) | Image Type (Тип изображения) | Выбор подходящего типа изображения
Resolution (Разрешение) | См. Выбор необходимого разрешения
Target Size (Размер назначения) | Значения задаются позднее
Настройки | Значения задаются позднее

| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений.

| Задайте выходной размер отсканированного изображения в параметре Target Size (Размер назначения) и при необходимости скорректируйте изображение средствами настройки качества. Подробнее см. Обработка изображений после предварительного сканирования.

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование.

Сканированные изображения будут переданы в соответствующее приложение или сохранены в указанной папке.

### Выбор необходимого разрешения

При выборе большого разрешения число пикселов в данных увеличивается, и структура сканированного изображения становится более детальной. Увеличение разрешения приводит к увеличению объема данных. Задаваемое разрешение должно соответствовать цели сканирования.

По следующей таблице можно выбрать разрешение, наиболее подходящее для конкретной цели сканирования.

Цель | Разрешение
Электронная почта | от 96 до 150 dpi
OCR (оптическое распознавание текста) | 300 dpi
Печать | 300 dpi
Создание файла | 300 dpi
Отправка факса | 200 dpi

[К началу]

## Для сканирования текста и штриховых рисунков

Выполните следующие действия, чтобы выбрать наиболее подходящие настройки для сканирования текста и штриховых рисунков в профессиональном режиме Professional Mode. Контуры текста и штриховых рисунков после сканирования должны легко распознаваться. Затем сканированный текст может быть преобразован в текст с помощью технологии распознавания текста OSR. Подробнее см. Преобразование сканированных документов в текст (технология OCR).

| Положите документ на планшет. Дополнительную информацию см. в разделе

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Запустите EPSON Scan и выберите профессиональный режим Professional Mode. Подробнее см. Изменение режима сканирования.

| Появится следующее окно. Выполните настройки, подходящие для вашего документа, руководствуясь следующими ниже иллюстрацией и таблицей.

Original (Оригинал) | Document Type (Тип документа) | Reflective (Непрозрачный)
Document Source (Источник документа) | Document Table (Планшет для документов)
Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) | Document (Документ)
Destination (Назначение) | Image Type (Тип изображения) | Рекомедуется выбрать Black&White (Черно-белое)
Resolution (Разрешение) | 300 dpi для текста, 600 dpi для штриховых рисунков
Target Size (Размер назначения) | Значения задаются позднее
Настройки | Значения задаются позднее

| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений.

| Задайте выходной размер отсканированного изображения в параметре Target Size (Размер назначения) и при необходимости скорректируйте изображение средствами настройки качества. Подробнее см. Обработка изображений после предварительного сканирования.

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование.

Сканированные изображения будут переданы в соответствующее приложение или сохранены в указанной папке.

[К началу]

## Для сканирования цветных документов

Выполните следующие действия, чтобы выбрать наиболее подходящие настройки для сканирования цветных документов в профессиональном режиме Professional Mode. Особенность состоит в использовании оттенков оригинального документа, что предотвращает появление пестрых вкраплений на сканированных изображениях. Такая настройка также применяется в программах цветного ретуширования для корректировки оттенков изображения.

| Положите документ на планшет. Дополнительную информацию см. в разделе

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Запустите EPSON Scan и выберите профессиональный режим Professional Mode. Подробнее см. Изменение режима сканирования.

| Появится следующее окно. Выполните настройки, подходящие для вашего документа, руководствуясь следующими ниже иллюстрацией и таблицей.

Original (Оригинал) | Document Type (Тип документа) | Reflective (Непрозрачный)
Document Source (Источник документа) | Document Table (Планшет для документов)
Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) | Document (Документ)
Destination (Назначение) | Image Type (Тип изображения) | Color Smoothing (Сглаживание цветов)
Resolution (Разрешение) | См. Выбор необходимого разрешения
Target Size (Размер назначения) | Значения задаются позднее
Настройки | Значения задаются позднее

| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений.

| Задайте выходной размер отсканированного изображения в параметре Target Size (Размер назначения) и при необходимости скорректируйте изображение средствами настройки качества. Подробнее см. Обработка изображений после предварительного сканирования.

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование.

Сканированные изображения будут переданы в соответствующее приложение или сохранены в указанной папке.

[К началу]

## Для сканирования газет и журналов

Выполните следующие действия, чтобы выбрать наиболее подходящие настройки для сканирования газет и журналов в профессиональном режиме Professional Mode. Вы можете избежать сканирования пустых областей в виде желтоватых изображений или "проявления" изображений, находящихся на обратной стороне сканируемого документа.

| Положите документ на планшет. Дополнительную информацию см. в разделе

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Запустите EPSON Scan и выберите профессиональный режим Professional Mode. Подробнее см. Изменение режима сканирования.

| Появится следующее окно. Выполните настройки, подходящие для вашего документа, руководствуясь следующими ниже иллюстрацией и таблицей.

Original (Оригинал) | Document Type (Тип документа) | Reflective (Непрозрачный)
Document Source (Источник документа) | Document Table (Планшет для документов)
Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) | Document (Документ)
Destination (Назначение) | Image Type (Тип изображения) | Выберите необходимый тип изображения
Resolution (Разрешение) | См. Выбор необходимого разрешения
Target Size (Размер назначения) | Значения задаются позднее
Настройки | Значения задаются позднее

| Щелкните Preview (Предпросмотр) для предварительного просмотра изображений.

| Задайте выходной размер отсканированного изображения в параметре Target Size (Размер назначения) и при необходимости скорректируйте изображение средствами настройки качества. Подробнее см. Обработка изображений после предварительного сканирования.

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование.

Сканированные изображения будут переданы в соответствующее приложение или сохранены в указанной папке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая