# Предметный указатель

#

Автоматический податчик документов,

- Распаковка автоподатчика

> характеристики документов,
> - Характеристики документов

> установка,
> - Установка автоподатчика

> требования,
> - Требования к документам

> сканирование документов целиком,
> - Сканирование двусторонних документов

> сканирование части документа,
> - Сканирование части документа

> распаковка,
> - Распаковка автоподатчика

BMP,

- Форматы файлов

Кнопка

> Power (Питание),
> - Шаг 1. Включение сканера
> - Кнопки

> Start (Пуск),
> - Обзор функций кнопки Start (Пуск)
> - Настройка функции кнопки Start (Пуск)
> - Кнопки

Очистка сканера,

- Очистка сканера

Восстановление цвета,

- Восстановление выцветших изображений

Служба технической поддержки EPSON,

- Поддержка пользователей продукции EPSON

Поддержка пользователей,

- Поддержка пользователей продукции EPSON

Descreening Filter (Удаление растра),

- Удаление муара (штрихового рисунка) со сканированного изображения

Dust Removal (Удаление дефектов),

- Удаление пыли на пленке

Электрические характеристики,

- Электрические характеристики

EPS,

- Форматы файлов

EPSON Scan,

- EPSON Scan

> удаление,
> - Удаление EPSON Scan

Ошибка,

- Индикатор ошибок

Индикатор Error,

- Индикаторы

Держатели пленок,

- Держатели пленок

Home Mode (Простой режим),

- Выбор режима сканирования

Image Adjustment (Настройка изображения),

- Подстройка оттенков сканированного изображения

Установка

> Автоматический податчик документов,
> - Установка автоподатчика

> Network Image Express Card,
> - Установка сетевой платы Network Image Express Card

> Протокол TCP/IP,
> - Установка протокола TCP/IP

> Слайд-адаптер,
> - Установка слайд-адаптера

Интерфейс

> Характеристики IEEE,
> - Интерфейс IEEE 1394

> Характеристики USB,
> - USB-интерфейс

JPEG,

- Форматы файлов

Подстройка оттенков,

- Подстройка оттенков сканированного изображения

Замок,

- Открытие транспортировочного замка

- Транспортировка сканера

- Неустранимая ошибка

Обслуживание,

- Очистка сканера

Выделенная область,

- Выделение области изображения

Муар,

- Удаление муара (штрихового рисунка) со сканированного изображения

- Появление муара на сканированном изображении

Multi-TIFF,

- Форматы файлов

Network Image Express Card,

- Системные требования

> настройка компьютера-клиента,
> - Настройка компьютера-клиента

> подключение,
> - Подключение к компьютеру

> настройки EPSON Scan,
> - Запуск настройки EPSON Scan

> Системные требования,
> - Системные требования

Кольца Ньютона,

- На сканированном изображении появляются интерференционные кольца

Несканируемая область,

- Пленка нестандартных размеров

OCR,

- Преобразование сканированных документов в текст (технология OCR)

- Распаковка автоподатчика

Office Mode (Офисный режим),

- Выбор режима сканирования

PDF,

- Форматы файлов

PICT,

- Форматы файлов

PNG,

- Форматы файлов

кнопка Power (Питание),

- Кнопки

Предварительный просмотр,

- Предварительный просмотр изображений

> Обычный просмотр,
> - Обычный просмотр

> Просмотр миниатюр,
> - Просмотр миниатюр

Professional Mode (Профессиональный режим),

- Выбор режима сканирования

Индикатор Ready,

- Индикаторы

Замена лампы,

- Замена лампы

Разрешение,

- Выбор необходимого разрешения

Восстановление выцветших красок,

- Восстановление выцветших изображений

Сканирование

> Изменение режима сканирования,
> - Изменение режима сканирования

> режим,
> - Выбор режима сканирования

> несколько документов,
> - Сканирование нескольких материалов одновременно

> сеть,
> - Процедура сканирования по сети

> характеристики,
> - Сканирование

> текст,
> - Преобразование сканированных документов в текст (технология OCR)

Резкость,

- Настройка резкости изображения

Характеристики

> Автоматический податчик документов,
> - Автоматический податчик документов

> электрические,
> - Электрические характеристики

> окружающая среда,
> - Характеристики окружающей среды

> IEEE 1394,
> - Интерфейс IEEE 1394

> механические,
> - Механические характеристики

> стандарты безопасности,
> - Соответствие стандартам

> сканирование,
> - Сканирование

> слайд-адаптер,
> - Слайд-адаптер

> интерфейс USB,
> - Интерфейс USB

Системные требования

> Для Macintosh,
> - При использовании USB 1.1

> Для Windows,
> - При использовании USB 1.1

> Network Image Express Card,
> - Системные требования

TCP/IP,

- Установка протокола TCP/IP

Техническая поддержка,

- Поддержка пользователей продукции EPSON

Threshold (Порог),

- Преобразование сканированных документов в текст (технология OCR)

TIFF,

- Форматы файлов

Слайд-адаптер,

- Распаковка слайд-адаптера

> установка,
> - Установка слайд-адаптера

> размещение прозрачного оригинала перед сканированием,
> - Размещение прозрачного оригинала перед сканированием

> характеристики,
> - Слайд-адаптер

> открытие транспортировочного замка,
> - Открытие транспортировочного замка

> распаковка,
> - Распаковка слайд-адаптера

Транспортировка сканера,

- Транспортировка сканера

TWAIN,

- TWAIN

- TWAIN-совместимые приложения

Удаление

> EPSON Scan,
> - Удаление EPSON Scan

> Справочное руководство,
> - Удаление справочного руководства

Unsharp Mask Filter (Повышение резкости),

- Настройка резкости изображения

Обновление ОС,

- Обновление ОС