Основные операции сканирования

# Сканирование изображения

> Шаг 1. Включение сканера
> Шаг 2. Размещение материалов на планшете
> Шаг 3. Запуск ПО и сканирование изображения
> Шаг 4. Сохранение результата в файле изображения

В EPSON Scan предусмотрено три режима настройки параметров сканера: Home Mode (Простой), Office Mode (Офисный) и Professional Mode (Профессиональный). Данный раздел описывает сканирование изображения в режиме Home Mode. Этот режим позволяет сканировать изображения с типичными значениями параметров. Дополнительную информацию см. в разделе Изменение режима сканирования.

| Примечание:

Нельзя сканировать изображение, если его размер превысит доступный объем памяти или дисковое пространство. При попытке сканирования на экране появится сообщение об ошибке.

## Шаг 1. Включение сканера

Включите сканер нажатием кнопки Power. Загорится индикатор READY.

[К началу]

## Шаг 2. Размещение материалов на планшете

Откройте крышку и положите документ на планшет лицевой стороной вниз.

Дополнительную информацию см.

| Размещение фотографий и документов на планшете

[К началу]

## Шаг 3. Запуск ПО и сканирование изображения

В данном разделе рассказывается, как запустить приложение EPSON Scan из Photoshop Elements.

| Примечание для пользователей Mac OS X:

Возможность запуска EPSON Scan описанным ниже способом зависит от выбранного вами приложения.

| Примечание для пользователей Mac OS X 10.3:

Не используйте функцию быстрого переключения между пользователями ( Fast User Switching) при работе с Expression 10000XL.

| Запустите программу Adobe Photoshop Elements.

> Для пользователей Windows:
> Щелкните Start (Пуск), выберите All Programs (Все программы) (для Windows XP) или Programs (Программы) (для Windows Me, 98, или 2000) и затем щелкните Adobe Photoshop Elements.

> Для пользователей Macintosh:
> Дважды щелкните папку Adobe Photoshop Elements на Macintosh HD, а затем - значок Photoshop Elements.

| Выберите Import (Импорт) из меню File (Файл), а затем выберите ваш сканер. Запустится EPSON Scan.

|  | Примечание для пользователей Windows XP:

Не выбирайте WIA-EPSON Expression 10000XL из меню выбора сканера. При таком выборе вы не сможете в полной мере использовать функции сканера EPSON.

| Задайте параметры Document Type (Тип документа), Image Type (Тип изображения) и Destination (Назначение), соответствующие вашим изображениям.

| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений.

| Задайте выходной размер отсканированного изображения в параметре Target Size (Размер назначения).

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование.

| Сканированное изображение будет отправлено в Adobe Photoshop Elements. Если необходимо, щелкните Close (Закрыть), чтобы закрыть EPSON Scan.

[К началу]

## Шаг 4. Сохранение результата в файле изображения

После сканирования изображения не забудьте сохранить его, выполнив следующие действия (в качестве примера описано использование программы Adobe Photoshop Elements).

| Выберите Save As (Сохранить как) в меню File (Файл) в Adobe Photoshop Elements.

| Введите имя файла, выберите его формат и щелкните Save (Сохранить). См. форматы файлов в следующем разделе.

### Форматы файлов

В следующей таблице приведены некоторые распространенные форматы файлов. При сохранении файла выберите соответствующий формат, поддерживаемый вашей программой обработки изображения.

Формат (расширение файла) | Описание
BITMAP (*.BMP) (только для Windows) | Стандартный формат для файлов изображений, используемый в Windows. Большинство Windows-приложений, в том числе и текстовые процессоры, могут читать и создавать изображения в этом формате.
EPS (*.EPS) | Файл формата PostScript. Большинство графических и настольных издательских систем поддерживают этот формат.
JPEG (*.JPG) | Сжатый формат. Качество сжатия можно задать; формат JEPG обеспечивает относительно высокий коэффициент сжатия. Однако чем больше сжатие, тем хуже качество изображения (заметьте, что исходные данные потом восстановить нельзя). Помимо этого, качество снижается при каждом сохранении данных. Рекомендуется использовать формат TIFF, когда изображения требуется изменять, ретушировать и т.п.
Multi-TIFF (*.TIF) | Формат TIFF для тех случаев, когда несколько страниц сохраняются под одним именем. При сканировании документов с применением автоподатчика документов они записываются в один файл. (При использовании других форматов каждый документ сохраняется в отдельном файле.) Открывать файлы формата Multi-TIFF можно только в приложениях, которые его поддерживают.
PDF (*.PDF) | Формат документов, независимый от платформы. Чтобы использовать PDF-документы, необходима программа Adobe Acrobat Reader или Acrobat. При сканировании документов с применением автоподатчика документов несколько страниц записываются в один файл. Если вы сохраняете в этом формате цветные или черно-белые изображения, вы можете выбирать коэффициент сжатия.
PICT (*.PCT) (только для Macintosh) | Стандартный формат для файлов изображений, используемый в Macintosh. Большинство Macintosh-приложений, включая текстовые процессоры, могут читать и создавать изображения в этом формате.
PNG (*.PNG) | Компактный формат с высоким коэффициентом сжатия предназначен для просмотра в браузерах и позволяет задавать коэффициент сжатия. При сохранении файла изображения в этом формате качество изображения не снижается.
TIFF (*.TIF) | Формат, созданный для обмена данными между многими приложениями, например графическими и настольными издательскими системами. При сканировании черно-белых изображений можно указывать тип сжатия.

[К началу]

Предыдущая