Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Размер и виды запомненных файлов | Предыдущая | Следующая
## Сканирование изображений с высоким разрешением выполняется медленно Струйные или лазерные принтеры создают цветовые градации путем печати множества точек. Следовательно, при сканировании разрешение сканированного изображения должно быть в диапазоне от одной трети до одной второй от разрешения, используемого при печати. Если разрешение сканирования будет выше, чем нужно, то размер файла будет больше и, соответственно, увеличится время печати. При использовании сублимационного принтера, у которого цветовая градация создается в каждой точке, разрешение для печати должно быть установлено на ту же величину, что и разрешение для сканирования. При выборе разрешения сканирования вы всегда должны представлять какое разрешение требуется для распечатки. Определение разрешения распечатки перед сканированием Сравните: О работе принтеров/ Сокращение времени печати Сравните: Глоссарий/ DPI (Dots Per Inch - Точек на дюйм) Сравните: Глоссарий/ Разрешение изображения Сравните: Глоссарий/ Разрешение при печати
К началу | Предыдущая | Следующая