Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Монохромные изображения и оптическое распознавание символов (OCR) | Предыдущая | Следующая
## Сканированные цветные и черно-белые изображения невозможно точно воспроизвести на факсимильных или монохромных принтерах В изображении, представленном в двоичном виде, градации не выводятся Факсимильные аппараты, монохромные принтеры и монохромные страничные принтеры печатают точками двух типов: белыми точками и черными точками. Этот метод хорошо подходит для печати букв и прочих символов, но превращает все обнаруженные в изображении цветовые и серые градации в сплошной черный цвет. Исходное изображение Чтобы при печати сканированное изображение выглядело более привлекательно, вся его поверхность должна быть обработана методом, имитирующим градацию. Перед импортированием исходная фотография должна быть обработана методом размывания с наложением имитации монохромной сетки. Размывание позволяет имитировать градации путем перегруппировки точек. Выбор размывания Изображение, скорректированное с помощью размывания Когда данные передаются по факс-модему прямо из компьютера, то приемник должен установить, было ли изображение размыто перед передачей. Повторное размывание ухудшит качество изображения. Сравните: Глоссарий/ Размывание Сравните: Глоссарий/ Градация
К началу | Предыдущая | Следующая