Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Пленочный сканер и приставка для сканирования слайдов | Предыдущая | Следующая
## При сканировании 35-мм пленки с помощью приставки для сканирования слайдов края изображения оказались не в фокусе Это вызвано наличием небольшого зазора между крышкой приставки для сканирования слайдов и планшетом. В результате коробление пленки вызывает нерезкость изображения по краям. Для предотвращения этого нужно перед сканированием убедиться, что ролик пленки правильно установлен в подающую рамку. Если подающей рамки нет, то ролик пленки нужно разрезать на части и каждая часть должна быть перед сканированием заправлена в рамку для слайда. Нерезкость периферийных участков изображения из-за наличия во время сканирования зазора между крышкой приставки для сканирования слайдов и плоскостью планшетного сканера Сравните: Глоссарий/ Приставка для сканирования слайдов
К началу | Предыдущая | Следующая