Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе принтеров/Рассогласование цветов | Предыдущая | Следующая
## Изображение на мониторе выглядит хорошо, а на распечатке плохо Это может быть вызвано несколькими причинами. ### Когда используется струйный принтер Во-первых, разрешение может быть слишком низким. Убедитесь, что разрешение соответствует как данным собственно изображения, так и установкам принтера. Потом прочистите печатающую головку, поскольку грязные сопла могут заметно ухудшить качество распечатки. Важны также параметры бумаги, заданные в принтере. Убедитесь, что установка типа бумаги, заданная в драйвере принтера, соответствует типу бумаги, загруженной в принтер. Чтобы повысить качество распечатки вы можете увеличить количество деталей в фотографии или в другом изображении с помощью тональной градации. Это достигается путем изменения настройки растрирования, что позволяет перейти к высококачественному стохастическому рассеиванию. Здесь описано как это можно выполнить в Windows для EPSON Stylus Pro 5000. В меню Start (Пуск) выберите Settings (Настройка) и щелкните на Printers (Принтеры) . Щелкните правой кнопкой мыши на пиктограмме EPSON Stylus Pro 5000 и контекстном меню выберите Properties (Свойства) . В меню Main (Общие) щелкните на кнопке More Settings (Дополнительные установки) . После этого в окне Halftoning (растрирование) выберите Error Diffusion (Стохастическое рассеивание) . Щелкните на More Settings (Дополнительные установки) Выберите Error Diffusion (Стохастическое рассеивание) ### Когда используется лазерный принтер Во-первых, может быть задано слишком низкое разрешение. Убедитесь, что разрешение соответствует как данным собственно изображения, так и установкам принтера. Для драйвера лазерного принтера число строк растра может быть задано либо с приоритетом градации, либо с приоритетом разрешения. Если задан приоритет разрешения, то это обеспечит точное воспроизведение тонких линий и фрагментов с мелкими деталями. Если же задан приоритет градации, то тонкие линии и мелкие детали иногда могут воспроизводиться недостаточно точно, зато более точно и гладко будут воспроизводиться переходы цветовых тонов. Поэтому вы должны задавать установки в зависимости от типа печатаемого изображения. Вот как можно задать в Windows установки для лазерного принтера EPSON ColorPage EPL-C8000. В меню Start (Пуск) выберите Settings (Настройка) и щелкните на Printers (Принтеры) . Щелкните правой кнопкой мыши на пиктограмме EPSON EPL-C8000 и выберите Properties (Свойства) . В меню Main (Общие) щелкните на кнопке More Settings (дополнительные настройки) , чтобы открыть диалоговое окно Advanced Settings (Дополнительные параметры). После этого в окне Screen Line Number (Число строк растра) выберите Increase Definition (Увеличить разрешение) или Increase Gradation (Улучшить градацию) . Если выбрано Increase Definition , то будет задан приоритет разрешения, а при выборе Increase Gradation , будет задан приоритет градации. Щелкните на More Settings (Дополнительные установки) Выберите Increase Definition (Увеличить разрешение) или Increase Gradation (Улучшить градацию) Сравните: О работе принтеров/ Увеличенные распечатки выглядят зернистыми Сравните: О работе принтеров/ Изображение выглядит хорошо при печати, но плохо на мониторе Сравните: О работе принтеров/ Цвета в распечатке не соответствуют цветам на мониторе Сравните: Глоссарий/ Стохастическое рассеивание Сравните: Глоссарий/ Градации Сравните: Глоссарий/ Растрирование Сравните: Глоссарий/ Чистка печатающей головки Сравните: Глоссарий/ Число строк растра
К началу | Предыдущая | Следующая