Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
Глоссарий | Предыдущая | Следующая
## Gap adjustment (Коррекция зазора) Регулировка в принтере положения сопла, из которого выбрасываются цветные и черные чернила. Зазор нуждается в настройке, когда напечатанные слова кажутся размытыми или когда их положение искажено относительно вертикали. В Windows коррекция может быть проведена в драйвере принтера. Ее можно также выполнить с панели управления принтера.
К началу | Предыдущая | Следующая