Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе цифровых фотоаппаратов/Экспозиция | Предыдущая | Следующая
## Сцены с передней и задней подсветкой (предельные значения контраста) Когда предмет снимают против света, то результирующие высококонтрастные детали оказываются недодержанными Программа AE (automatic exposure - автоматического определения экспозиции) рассчитана на съемки предметов, освещаемых спереди, поэтому фотосъемка таких предметов относительно проста. Однако, при съемке объектов, освещаемых сзади, возникают проблемы. Если в объектив попадает сильный свет от солнца или от лампы искусственного освещения, то этот свет будет доминирующим при определении выдержки и предмет окажется недодержанным. Вы можете компенсировать эту освещенность, если приблизитесь к предмету съемки и используете для освещения встроенную вспышку, но эта технология не поможет при съемках пейзажа. Хотя в основном это будет зависеть от того, на что будет указывать ваша фотокамера, в общем случае CCD, используемые в цифровых фотокамерах, обладают меньшей способностью к захвату тонких теней, поэтому в результате изображение оказывается передержанным или недодержанным. Лучшее, что вы можете предпринять - это просто избегать фотосъемки сцен с очень высоким контрастом. Хорошо сбалансированная фотография, освещение падало спереди Сравните: О работе принтеров/ Контраст слишком высокий Сравните: О работе цифровых фотоаппаратов/ Дополнительное освещение предметов, освещаемых сзади
К началу | Предыдущая | Следующая