Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Воспроизведение цвета | Предыдущая | Следующая
## Покрытие нижнего слоя, наложение слоев и сепарация Чернила, используемые для печати, полупрозрачны по своей природе. Поэтому некоторые операции должны выполняться при печати слоев. Например, когда желтые буквы печатаются на синей подложке, то синий цвет должен быть исключен из тех областей, где появляются буквы. Если желтые буквы будут просто печататься поверх синей подложки, то цвета будут смешиваться и в результате получится зеленый цвет. Этот процесс называется удалением дополнительного цвета. Нанесение подложки (слева) и надпечатка (справа) Когда CMYK-форма, содержащая буквы, накладывается на синюю подложку, то это нужно делать очень осторожно, поскольку даже небольшой перекос формы приведет к тому, что образуется промежуток между краями букв и синей подложкой. Чтобы контролировать ситуацию, необходимо немного расширить области каждого из цветов CMYK. Это позволит предотвратить появление промежутков (через которые будет виден белый фон). Такой процесс называется сепарацией. Он нужен для того, чтобы предотвратить возникновение зазоров, через которые будет видна белая подложка. Если сепарация не будет использоваться, то во всех местах перекоса формы будет видна белая подложка. Сравните: О работе с цветом/ Три первичных цвета субтрактивного смешения Сравните: О работе с цветом/ Как при печати создаются цвета Сравните: Глоссарий/ CMYK
К началу | Предыдущая | Следующая