Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе цифровых фотоаппаратов/Экспозиция | Предыдущая | Следующая
## Выдержка на цифровых фотокамерах Белоснежные сцены стали серыми В цифровых фотокамерах выдержка обычно управляется системой AE (automatic exposure - автоматической экспозиции), которая не предоставляет пользователю возможность прямого контроля выдержки. Однако, из-за того, что программа AE изменяется от модели к модели, фотограф должен самостоятельно изучить все особенности своей фотокамеры. В общем случае программа AE основана на 18% стандартной отражательной способности серого цвета (светлый оттенок серого). Этот подход дает хорошие результаты за исключением случаев съемки сцен с очень белыми или очень черными объектами. В каждой модели используется свой датчик света, немного отличающийся от других. Этот факт вы можете использовать для получения разных эффектов, если хотите изучать все возможности вашей камеры методом проб и ошибок. Хороший фотоснимок белоснежной сцены под ясным небом Сравните: О работе с цветом/ Цветовые оттенки, передержка, недодержка
К началу | Предыдущая | Следующая