Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Воспроизведение цветов на мониторах, принтерах и сканерах | Предыдущая | Следующая
## Воспроизведение цвета и принтеры Работа цветных принтеров основана на четырехцветной печати, использующей черный цвет (K) в дополнение к трем первичным цветам: голубому (C), пурпурному (M) и желтому (Y). Теоретически черный цвет можно воспроизвести путем смешивания трех первичных цветов CMY, но из-за недостаточного качества чернил и условий печати для получения при печати чистого черного цвета обычно добавляют четвертый цвет - черный. В настоящее время на рынке имеются также шести- и семицветные принтеры, в которых к первичным цветам CMYK добавлены светло-голубой, светло-розовый и другие цвета. Для печати изображение, выводимое на монитор с помощью трех первичных цветов RGB, нужно преобразовать в формат CMYK. Каждый компьютерный принтер поставляется вместе с программным обеспечением, называемым драйвером принтера, которое преобразует цветные изображения, созданные в компьютере, в форматы данных, которые могут быть обработаны цветным принтером. Сравните: О работе с цветом/ Три первичных цвета аддитивного смешения Сравните: О работе с цветом/ Три первичных цвета субтрактивного смешения Сравните: О работе с цветом/ Цветовая модель CMYK Сравните: О работе с цветом/ Диапазон воспроизведения цвета Сравните: Глоссарий/ CMY Сравните: Глоссарий/ CMYK Сравните: Глоссарий/ RGB
К началу | Предыдущая | Следующая