Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Цветовые модели | Предыдущая | Следующая
## Цветовые модели CIE Эти цветовые модели были разработаны Международной комиссией по освещению. Они основаны на реакции человеческого глаза на RGB и спроектированы так, чтобы точно представлять восприятие цвета человеком. Эти модели используются для того, чтобы определять так называемые аппаратно независимые цвета, которые могут правильно воспроизводиться устройствами любого типа: сканерами, мониторами и принтерами. Эти модели широко применяются., потому что их легко использовать на компьютерах и они описывают широкий диапазон цветов. Наиболее известны следующие модели: CIE XYZ и CIE L*a*b. ### CIE XYZ В 1931 CIE разработала цветовую систему XYZ, называемую также "нормальная цветовая система ". Эта система часто представляется в виде двухмерного графика, который более или менее похож на парус. Красные компоненты цвета вытянуты вдоль оси Х координатной плоскости (горизонтально), а зеленые компоненты цвета вытянуты вдоль оси Y (вертикально). При таком способе представления каждому цвету соответствует определенная точка на координатной плоскости. Спектральная чистота цветов уменьшается по мере того, как вы перемещаетесь по координатной плоскости влево. Но в этой модели не учитывается яркость. Диаграмма CIE XYZ ### CIE L*a*b* CIE L*a*b* представляет собой улучшенную цветовую модель CIE XYZ. В этой трехмерной модели воспринимаемые вами цветовые различия зависят от расстояний, с которых производятся колометрические измерения. Ось а проходит от зеленого (-а) до красного (+а), а ось b - от синего (-b) до желтого (+b). Яркость (L) у трехмерной модели возрастает в направлении снизу вверх. Цвета представляются числовыми значениями. По сравнению с цветовой моделью XYZ цвета CIE L*a*b* более совместимы с цветами, воспринимаемыми человеческим глазом. В модели CIE L*a*b* цветовая яркость (L), цветовой тон и насыщенность (a, b) могут рассматриваться раздельно. В результате общий цвет изображения можно изменять без изменения самого изображения или его яркости. Поскольку CIE L*a*b* не зависит от устройства, то при переходе от RGB к CMYK или от CMYK к RGB программное обеспечение требует, чтобы сначала изменение было обработано через цветовую модель CIE L*a*b*. Диаграмма цветности CIE
| Концептуальная диаграмма L*a*b* L: Яркость a: от зеленого до красного b: от синего до желтого
Сравните: О работе с цветом/ Что такое цветовая модель? Сравните: Глоссарий/ RGB
К началу | Предыдущая | Следующая