Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Цветовой тон | Предыдущая | Следующая
## Сканированное изображение выглядит слишком ярким Изображение с чрезмерно плотными цветовыми тонами Когда общая насыщенность слишком интенсивна (цветовые оттенки слишком плотные или слишком чистые), вся картина кажется слишком яркой. Для устранения этого недостатка нужно опустить кривую цветового тона промежуточных цветов. Это можно сделать с помощью программного обеспечения для сканирования изображений, например, EPSON TWAIN Pro. В EPSON TWAIN Pro кривую цветового тона можно скорректировать путем изменения перед повторным сканированием установок в диалоговом окне Tone Correction (Набор цветовых тонов). Или же можно щелкнуть на кнопке Color Adjustment (коррекция цвета) ля понижения уровня насыщенности, а потом заново отсканировать изображение. Коррекция промежуточных цветовых тонов с помощью EPSON TWAIN Pro Коррекция насыщенности с помощью EPSON TWAIN Pro Изображение повторно отсканировано после коррекции Сравните: О работе сканеров/ Изображение на сканированной фотографии тусклое и недостаточно прозрачное Сравните: О работе сканеров/ Изображение сканированной иллюстрации выглядит слишком ярким Сравните: Глоссарий/ Света/средние тона/тень Сравните: Глоссарий/ Точность цветовоспроизведения Сравните: Глоссарий/ Коррекция цветового тона Сравните: Глоссарий/ Кривая цветового тона Сравните: Глоссарий/ TWAIN
К началу | Предыдущая | Следующая