Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Цветовой тон | Предыдущая | Следующая
## Изображение на сканированной фотографии тусклое и недостаточно прозрачное Тусклое изображение с недостаточной прозрачностью Когда ослаблены насыщенность и цветовые тона сканированное изображение кажется тусклым и недостаточно прозрачным. Для устранения этого недостатка нужно поднять кривую цветового тона промежуточных цветов. Это достигается с помощью такого программного обеспечения для сканирования изображений, как EPSON TWAIN Pro. В EPSON TWAIN Pro кривую цветового тона промежуточных цветов можно корректировать путем изменения установок в диалоговом окне Tone Collection (набор цветовых тонов) до начала сканирования. Или же можно щелкнуть на кнопке Color Adjustment (коррекция цвета) для повышения уровня насыщенности, а потом после внесения необходимых изменений заново отсканировать изображение. Коррекция промежуточных цветовых оттенков с помощью EPSON TWAIN Pro Коррекция насыщенности с помощью EPSON TWAIN Pro Изображение повторно отсканировано после коррекции Сравните: О работе принтеров/ Что можно сделать с вуалированной старой фотографией? Сравните: О работе сканеров/ Сканированное изображение выглядит слишком ярким Сравните: О работе сканеров/ Изображение сканированной иллюстрации выглядит матовым и его нужно сделать более прозрачным Сравните: Глоссарий/ Точность цветовоспроизведения Сравните: Глоссарий/ Коррекция цветового тона Сравните: Глоссарий/ Кривая цветового тона Сравните: Глоссарий/ TWAIN
К началу | Предыдущая | Следующая