Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе цифровых фотоаппаратов/Фокус | Предыдущая | Следующая
## Каким образом что-то оказывается не в фокусе? Фотография не в фокусе Глубина резкости у цифровых фотокамер относительно велика, потому что мало фокусное расстояние от объектива до CCD. Это означает, что при нормальных условиях предметы, находящиеся в диапазоне эффективной работы автофокусировки, почти всегда будут в фокусе. Учтите, однако, что каждая модель имеет свой эффективный диапазон. Когда для управления выдержкой используется система автоматического определения экспозиции по освещенности центральной части объекта, то f-stop (фиксатор фокуса) работает в пошаговом режиме от фокуса 2/5 до фокуса 6/11 в зависимости от освещенности объекта. Это означает, что глубина резкости будет уменьшаться при раскрытии диафрагмы для темного изображения. Результат будет не на столько плох, чтобы появилось сообщение "out of focus" (не в фокусе) но приведет к потере качества. Более хорошая фотография при тех же условиях Сравните: О работе принтеров/ Неясно выглядят границы сюжетно важных объектов
К началу | Предыдущая | Следующая