Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Качество изображения | Предыдущая | Следующая
## Общий вид сканированного изображения слишком темный Изображение с темным оттенком Когда у сканированного изображения не хватает яркости, то оно кажется темным. Это может быть вызвано плохим качеством бумаги, использованной для печати исходного изображения, или же неправильной выдержкой во время сканирования. Когда изображение сканировалось на сканере подключенном к компьютеру Macintosh, но при этом рассматривалось на совместимом с DOS мониторе, то часто изображение кажется темнее из-за того, что эти устройства имеют разные значения коэффициента контрастности (коррекция цветового тона). Для того, чтобы повысить яркость сканированного изображения нужно использовать программное обеспечение для редактирования изображений. С его помощью можно провести необходимые коррекции без нарушения цветового баланса. При повышении яркости она возрастает для всего изображения. Это приводит к тому, что темные области тоже становятся светлее. В результате общий цвет изображения ослабевает. Чтобы избежать этого эффекта, для усиления тонов светлых и средних частей изображения нужно в Photoshop использовать диалоговое окно Уровни или диалоговое окно Кривые. Чтобы открыть любое из этих окон, нужно в меню Изображение выбрать команду Коррекция . Для изменения значения коэффициента контрастности (гамма) перемещайте треугольный ползунок, находящийся в диалоговом окне Уровни под графиком. В диалоговом окне Кривые для настройки уровня яркости перемещайте вверх или вниз точку на кривой цветового тона. Увеличение яркости приведет к тому, что тени станут светлее, а светлые области станут темнее. Коррекция уровня яркости с помощью программного обеспечения для редактирования изображений Коррекция кривой цветового тона с помощью программного обеспечения для редактирования изображений Другой способ, позволяющий справиться с этой проблемой, заключается в увеличении времени экспозиции. Учтите при этом, что передержка приводит к увеличению контраста. После коррекции изображение стало светлее Сравните: О работе принтеров/ Фотография слишком темная Сравните: О работе сканеров/ Сканированное изображение слишком яркое Сравните: Глоссарий/ Яркость Сравните: Глоссарий/ Гамма Сравните: Глоссарий/ Программное обеспечение для редактирования изображений Сравните: Глоссарий/ Коррекция цветового тона Сравните: Глоссарий/ Кривая цветового тона
К началу | Предыдущая | Следующая