Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе сканеров/Качество изображения | Предыдущая | Следующая
## Сканирование фотографий из журналов и проспектов приводит к появлению нежелательных муаровых сеток Изображение с муаровыми сетками Очень часто изображения, приведенные в каталогах, журналах и прочих печатных изданиях созданы из мельчайших точек. Сканирование таких изображений может создать интерференционные сетки, называемые муаровыми сетками. При сканировании такого изображения свет сканера и свет, отраженный от точечной сетки напечатанной фотографии, взаимно накладываются друг на друга и образуют муаровые сетки. Таким же образом полосатые костюмы или полосатые обои создают муаровые налеты на телеэкранах. Существуют разные способы предотвращения появления муаровых сеток: ### При сканировании: Если можно, используйте функцию, "препятствующую созданию муара" Немного сдвиньте или перекосите позицию фотографии на планшетном сканере. Если у сканера есть функция фокусировки, то чуть-чуть уменьшите резкость фокусировки. ### Используйте программное обеспечение для редактирования изображений: Сканируйте изображение с высоким уровнем разрешения, а потом с помощью программного обеспечения для редактирования изображений уменьшите разрешение (число точек/дюйм). Сканируйте изображение с большим размером конечного изображения, а потом с помощью программного обеспечения для редактирования изображений уменьшите размер изображения. Если можно, используйте функцию, "препятствующую созданию муара" Всегда перед проверкой наличия муара выводите изображение в полном размере. Муар может не проявиться, если изображение выводится в уменьшенном виде. Изображение с удаленным муаровым налетом Сравните: О работе сканеров/ Сканирование и улучшение низкокачественных фотографий Сравните: Глоссарий/ Муар
К началу | Предыдущая | Следующая