Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Воспроизведение цвета | Предыдущая | Следующая
## UCR (undercolor removal - удаление дополнительного цвета) и GCR (gray component replacement - замена серой компоненты) В зависимости от доли черного цвета по отношению к другим цветам (содержание черного), процесс разделения цветов может выполняться двумя способами, обеспечивающими печатание с последовательным наложением красок: UCR (undercolor removal - удаление дополнительного цвета) и GCR (gray component replacement - замена серой компоненты). ### UCR (удаление дополнительного цвета) Теоретически черный цвет при печати можно воспроизвести путем увеличения количеств сине-зеленого пурпурного и желтого цветов, но чернила, выпускаемые по современной технологии, при превышении некоторой определенной плотности утрачивают свои адгезионные свойства и начинают отслаиваться. Для предотвращения этого явления принтеры используют процесс, называемый UCR (удаление дополнительного цвета), в котором чернильные компоненты CMY удаляются из всех мест, где печатаются черные чернила. Удаление таких областей представляет довольно сложную задачу и каждая полиграфическая фирма полагается на свою собственную технологию. ### GCR (замена серой компоненты) GCR представляет собой альтернативный способ создания серого цвета. Области серого цвета печатаются не с помощью чернил CMY, а с помощью создания полутонов черного цвета. Выполнение UCR Сравните: Глоссарий/ CMY Сравните: Глоссарий/ CMYK
К началу | Предыдущая | Следующая