Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе многофункциональных устройств/Копирование | Предыдущая | Следующая
## Компенсация для перекошенных копий В некоторых случаях, когда документ, положенный в многофункциональное устройство, немного сдвигается, то копии фотографий и иллюстраций могут выполняться с перекосом. Для выравнивания перекошенных изображений нужно в утилите Copy использовать функцию Automatic Photo Layout (Автоматическое размещение фотографии).
| Загрузите копируемый документ в многофункциональное устройство.
| Запустите EPSON SMART PANEL, потом откройте утилиту Copy.
| В списке Document Type (Тип документа) выберите Photo (Фотография) и в опции B&W/Color (черно-белое/цветное) выберите B&W или Color . (Функция Automatic Photo Layout работает только тогда, когда выбрано Photo .)
| Щелкните на кнопке More Settings (Дополнительные установки) , потом в меню Imaging выберите Enhanced Copy (Расширенное копирование) .
| Щелкните на Automatic Photo Layout и потом выберите одну из следующих опций:
Straighten Only (Только выпрямить) : Исправляет перекос и расположение. Maximum Enlarge (Максимально увеличить) : Исправляет перекос и увеличивает изображение до максимального заполнения области печати. Extra Copy (Дополнительная копия) : Исправляет перекос и печатает максимальное число копий, которые будут точно соответствовать сторонам страницы.
| Щелкните на OK.
| Щелкните на Close (Закрыть) , и потом щелкните на кнопке копирования, чтобы запустить копирование.
Если перекос исходного документа был слишком значителен, то функция коррекции не может удовлетворительно его компенсировать. В этом случае на экране появится соответствующее сообщение и процесс копирования прервется. Измените положение документа и снова запустите копирование.
К началу | Предыдущая | Следующая