Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе цифровых фотоаппаратов/Фотографирование | Предыдущая | Следующая
## Разница между изображением в видоискателе и реально запомненном изображением Положение изображения в видоискателе не соответствует тому, что было записано В общем случае видоискатель компактных или цифровых фотокамер предназначен для наблюдения за предметом съемки, но из-за того, что его положение немного не совпадает с положением объектива, реально записываемое изображение будет немного смещено. Особенно это будет заметно при фотографировании объектов, расположенных близко от фотокамеры. Точное кадрирование объекта возможно в том случае, когда в цифровой фотокамере вместо видоискателя используют жидкокристаллический дисплей. Учтите, однако. что использование ЖК-дисплея быстрее разряжает батарею фотокамеры. Из-за движения на ЖК-дисплее некоторые люди стремятся использовать цифровую фотокамеру как видеокамеру. Поэтому они оставляют ЖК-дисплей включенным и наблюдают по нему за движением. При этом батарея служит гораздо меньше, чем это возможно при аккуратном использовании. Мы рекомендуем при использовании цифровой фотокамеры иметь при себе несколько запасных батареек. На жидкокристаллическом дисплее появилось сообщение о разряде батареи
К началу | Предыдущая | Следующая