Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе принтеров/Выполнение необходимых коррекций | Предыдущая | Следующая
## Сглаживание переходов в распечатке Настройка растра должна быть выполнена очень тщательно таким образом, чтобы промежуточные тона и градации правильно воспроизводились на распечатке. Вы можете задать эти настройки с помощью драйвера принтера. ### Для струйных принтеров EPSON В меню Start (Пуск) выберите Settings (Настройка) и щелкните на Printers (Принтеры) . Щелкните правой кнопкой мыши на пиктограмме вашего принтера, в контекстном меню выберите Properties (Свойства) . щелкните на закладке Main (Главное), потом щелкните на кнопке More Settings (Дополнительные установки) . После этого в окне Halftoning (растрирование) выберите Error Diffusion (стохастическое рассеивание) . Драйверы некоторых принтеров позволяют вам выбирать между высоким качеством и высокой скоростью. Для детализированного стохастического рассеивания следует выбрать высокое качество, поскольку это позволит повысить качество изображения. Чтобы ускорить получение распечатки, нужно выбрать высокую скорость вычисления стохастического рассеивания. ### Для лазерных принтеров EPSON В меню Start (Пуск) выберите Settings (Настройка) и щелкните на Printers (Принтеры) . Щелкните правой кнопкой мыши на пиктограмме вашего принтера и в контекстном меню выберите Properties (Свойства) . В меню Basic Settings (Основные настройки) щелкните на клавише More Settings (Дополнительные установки) , чтобы открыть диалоговое окно Advanced Settings (Дополнительные параметры). В окне Screen Line Number (Число строк растра) выберите Increase Gradation (Улучшить градацию) . Драйверы некоторых принтеров позволяют вам выбирать между высоким качеством и высокой скоростью. Для детализированного стохастического рассеивания следует выбрать высокое качество, поскольку это позволит повысить качество изображения. Чтобы ускорить получение распечатки, нужно выбрать высокую скорость вычисления стохастического рассеивания. Сравните: О работе принтеров/ Изображение на мониторе выглядит хорошо, а на распечатке плохо Сравните: Глоссарий/ Стохастическое рассеивание Сравните: Глоссарий/ /Градации Сравните: Глоссарий/ Растрирование
К началу | Предыдущая | Следующая