Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе с цветом/Воспроизведение цветов на мониторах, принтерах и сканерах | Предыдущая | Следующая
## Воспроизведение цвета в цветной фотопленке Существует два типа цветных фотопленок: цветная пленка для слайдов (называемая также обратимой) и цветная пленка для печати фотографий (называемая также негативной). Цветные фотопленки для слайдов создают то, что мы называем прямыми позитивными изображениями, потому что полученные слайды являются оригинальной фотопленкой. Цветная фотопленка для слайдов содержит слой светочувствительных химических веществ, которые реагируют на длины световых волн RGB. При проявлении эти вещества преобразуются, создавая окрашенное изображение в цветах CMY. При использовании негативной фотопленки пленка, использованная в фотоаппарате, в процессе обработки становится негативом, который увеличивается при цветной печати. Цветная негативная фотопленка имеет более широкий диапазон контраста, чем фотопленка для слайдов. Кроме того, у нее шире диапазон чувствительности, потому что негативный цвет можно корректировать во время печати. Цифровые фотокамеры не используют фотопленку. Они хранят данные в режиме RGB, что позволяет сразу использовать их в компьютере. Это очень удобно, потому что исключаются этапы проявления, печати и последующего сканирования. Однако качество изображения все еще заметно уступает качеству пленки, сделанной на основе нитрата серебра.
| A: фиолетовый эмульсионный слой B: слой желтого фильтра C: зеленый эмульсионный слой D: красный эмульсионный слой E: Подложка пленки
Сравните: О работе с цветом/ Диапазон воспроизведения цветов Сравните: Глоссарий/ CMY Сравните: Глоссарий/ Разрешение изображения Сравните: Глоссарий/ RGB
К началу | Предыдущая | Следующая