Оглавление Основная страница О работе принтеров О работе сканеров О работе цифровых фотоаппаратов О работе многофункциональных устройств О работе с цветом Идеи Глоссарий |
О работе цифровых фотоаппаратов/Фокус | Предыдущая | Следующая
## Выбор кадра при фиксированном значении фокуса Фотография не в фокусе При работе автофокусировка измеряет расстояние до предмета, который находится в центре видоискателя. Когда вы не хотите, чтобы предмет был в центре изображения, то сначала поместите этот предмет в центр, зафиксируйте значение фокусного расстояния, а потом уже выбирайте кадр для снимка. Типичная ошибка при фотографировании двух людей заключается в том, что фотокамеру фокусируют на предмете, находящемся между ними. При этом оба лица могут оказаться не в фокусе. Более хорошая фотография при тех же условиях Сравните: О работе цифровых фотоаппаратов/ Различия между изображением в видоискателе и реально запомненным изображением
К началу | Предыдущая | Следующая