Работа с бумагой

# Выбор источника бумаги

> Печать на непрерывной бумаге
> Печать на отдельных листах

Ваш принтер позволяет использовать различные источники бумаги, что делает возможным печать, как на отдельных листах, так и на непрерывной бумаге. Бумагу можно подавать в принтер сверху, спереди, снизу или сзади. Выбирайте тот источник бумаги, который лучше всего подходит для ваших текущих требований к печати.

## Печать на непрерывной бумаге

Вы можете выбирать из трех позиций трактора (передний подающий, задний подающий и протягивающий) и из трех прорезей для подачи бумаги (спереди, сзади и снизу). Этот раздел поможет вам определить, какой тракт прохождения бумаги и какое положение трактора лучше всего подходят для ваших требований по печати на непрерывной бумаге. За указаниями по установке трактора и по загрузке бумаги обратитесь к разделу Загрузка непрерывной бумаги с помощью трактора.

### Использование подающего трактора

Если вам часто приходится отрывать листы непрерывной бумаги (например, если вы печатаете заказы на поставку или расписки о продаже), то лучше всего использовать подающий трактор, расположенный в позиции подачи спереди или сзади. Это позволит вам использовать край отрыва бумаги принтера, чтобы легко и просто отрывать листы непрерывной бумаги по их перфорации. Кроме того, когда непрерывная бумага загружена в подающий трактор, вы можете печатать на отдельных листах бумаги из податчика бумаги, не вынимая при этом непрерывную бумагу из принтера.

Подающий трактор может находиться в одной из двух позиций: подачи спереди или подачи сзади. Принтер поставляется с подающим трактором, установленным в позицию подачи сзади. В приведенной ниже таблице приведена подробная информация о позициях подачи и о соответствующих трактах прохождения бумаги.

Позиция трактора | Описание
подача спереди | Загрузка бумаги из передней прорези. Если вы печатаете на такой толстой бумаге, как многоэкземплярные формы, используйте переднюю прорезь для подачи бумаги, потому что в этом случае бумага будет идти почти прямо. Это уменьшит вероятность заклинивания бумаги.
подача сзади | Загрузка бумаги из задней прорези.
| Предостережение:
| Не загружайте из задней прорези непрерывную бумагу с этикетками. Этикетки требуют прямого тракта прохождения бумаги; в противном случае этикетки могут отделиться от своей бумажной подложки внутри принтера, что приведет к заклиниванию бумаги.
| Примечание:
| Мы также не рекомендуем использовать заднюю прорезь для подачи многоэкземплярных форм, имеющих 5 или 6 слоев (1 страница оригинала и 4 или 5 копий), поскольку такая бумага может заклиниваться.

### Использование протягивающего трактора

Если вам приходится часто печатать на толстой или тяжелой непрерывной бумаге, например, на многоэкземплярных формах или на бумаге с этикетками, нужно использовать трактор в положении протягивающего трактора. Протягивающий трактор обеспечит вам наилучшую защиту от заклиниваний бумаги, а также позволит загружать непрерывную бумагу спереди, сзади или снизу принтера. Однако, при использовании протягивающего трактора вы не сможете использовать функцию отрыва.

| Примечание:

| Для использования трактора в позиции протягивания вы должны снять трактор с позиции подачи сзади и установить его в позицию протягивания. Или же вы можете приобрести поставляемый отдельно протягивающий трактор (C80020 для FX-880+, C80021 для FX-1180+) и установить его в позицию протягивания.

Если вы используете подающий трактор вместе с дополнительным протягивающим трактором, то можете создать комбинацию подающего/протягивающего трактора. Это улучшит параметры использования непрерывной бумаги, и мы рекомендуем такую комбинацию для печати на непрерывных формах, имеющих предварительную надпечатку. За дополнительной информацией обратитесь к разделу Использование двух тракторов в комбинации подача/протягивание.

С протягивающим трактором вы можете использовать переднюю, нижнюю или заднюю прорезь для подачи бумаги.

Прорезь для подачи бумаги | Описание
передняя | Если вы печатаете на такой толстой бумаге, как многоэкземплярные формы или непрерывная бумага с этикетками, то нужно использовать переднюю прорезь, поскольку этот тракт прохождения бумаги почти прямой. Это уменьшает вероятность заклинивания бумаги.
нижняя | Нижняя прорезь для подачи бумаги обеспечивает самый прямой тракт прохождения бумаги, поэтому он лучше всего подходит для печати на такой толстой бумаге, как многоэкземплярные формы или непрерывная бумага с этикетками.
| Примечание:
| При загрузке бумаги из нижней прорези убедитесь, что вы используете такую подставку для принтера, которая обеспечивает достаточно пространства для свободной и беспрепятственной подачи бумаги.
задняя | Если передняя или нижняя прорези для подачи бумаги недоступны, то вы также можете загружать обычную непрерывную бумагу из задней прорези. Учтите, пожалуйста, что загрузка бумаги из задней прорези приводит к искривлению тракта прохождения бумаги. что может повлиять на параметры загрузки, поэтому при первой возможности старайтесь использовать для подачи бумаги переднюю или нижнюю прорези.
| Предостережение:
| Не загружайте непрерывную бумагу с этикетками из задней прорези. Этикетки могут отделиться от своей бумажной подложки внутри принтера, что приведет к заклиниванию бумаги.

[К началу]

## Печать на отдельных листах

Как показано ниже через заднюю прорезь вы можете загружать обычные отдельные листы бумаги (но не одностраничные многоэкземплярные формы) и конверты по одному экземпляру за раз. Для этого нужно использовать направляющую для подачи бумаги, которая поставляется вместе с принтером.

Для загрузки одностраничных многоэкземплярных форм вы должны использовать переднюю прорезь для подачи бумаги. Для облегчения работы вы можете приобрести поставляемые отдельно переднюю направляющую для подачи листов бумаги (C81400 для FX-800+, C81401 для FX-1180+) и переднюю направляющую для подачи бумаги (C81402 для FX-800+, C81403 для FX-1180+).

Вы также можете загружать стопу из отдельных листов бумаги, если будете использовать поставляемый отдельно податчик листов бумаги. За дополнительной информацией обратитесь к разделу Загрузка отдельных листов. За информацией по использованию поставляемого отдельно податчика листов бумаги обратитесь к разделу Податчик листов бумаги.

[К началу]

Далее