Дополнительные принадлежности и расходные материалы

# Картридж с красящей лентой

> Подлинный картридж с красящей лентой фирмы EPSON
> Замена картриджа с красящей лентой

## Подлинный картридж с красящей лентой фирмы EPSON

Когда печать становится слабой, вы должны заменить картридж с красящей лентой. Подлинные картриджи с красящей лентой фирмы EPSON разработаны и выпускаются для правильной работы с вашим принтером EPSON. Они обеспечивают правильность работы и долгий срок службы печатающей головки и других компонент принтера.

Ваш принтер использует следующий картридж с красящей лентой:

Черный картридж с красящей лентой фирмы EPSON
FX-880+: FX-1180+: | #8750 #8755

[К началу]

## Замена картриджа с красящей лентой

Для замены картриджа с красящей лентой выполните указанные действия:

| Предупреждение:

| Для замены картриджа с красящей лентой вы должны будете перемещать печатающую головку вручную. Если принтер только что работал, то печатающая головка может быть слишком горячей. Перед тем, как дотрагиваться до печатающей головки, дайте ей остыть в течение нескольких минут.

| Убедитесь, что принтер выключен. Принтер выключен, когда нажата сторона выключателя питания с буквой .

| Если принтер подключен к электрической розетке, то отсоедините кабель питания от розетки.

| Откройте крышку принтера, приведя ее в вертикальное положение, а затем потяните ее вверх и удалите из принтера.

| Отожмите вверх выступы по обеим сторонам блока натяжения бумаги, после чего поднимите переднюю часть блока и вытащите блок вверх из принтера.

| Убедитесь, что печатающая головка не нагрета; если она горячая, то перед тем, как до нее дотронуться, дайте ей остыть в течение нескольких минут. Потом рукой передвиньте печатающую головку в центр принтера.

| Предостережение:

| Никогда не перемещайте печатающую головку включенного принтера, так как это может привести к поломке принтера.

| Ухватите использованный картридж за его ручку, потяните его вверх и выньте из принтера.

| Выньте из упаковки новый картридж с красящей лентой и поверните маховичок натяжения красящей ленты в направлении, указанном стрелкой, чтобы устранить любое провисание ленты. Это облегчит установку картриджа.

| Держите картридж с красящей лентой за ручку и вставьте его в принтер, как показано на рисунке ниже. Потом с усилием нажмите на обе стороны картриджа, чтобы пластмассовые фиксаторы картриджа вошли в прорези принтера.

| С помощью какого-либо предмета типа шариковой ручки протащите красящую ленту между печатающей головкой и направляющей красящей ленты. Поверните маховичок натяжения красящей ленты, чтобы помочь ленте попасть на свое место. Лента не должна быть перекручена или иметь складки.

| Подвигайте печатающую головку из стороны в сторону, чтобы убедиться, что она плавно перемещается без помех.

| Установите назад блок натяжения бумаги, опустив его на установочные штифты принтера. Потом нажмите на обе стороны блока, пока он со щелчком не станет на место.

| Установите назад крышку принтера, для чего нужно вставить ее передние выступы в прорези принтера и опустить крышку на место. Потом нажмите на крышку, пока она со щелчком не встанет на место.

[К началу]

Далее