Информация об изделии

# Список команд

> Управляющие коды EPSON ESC/P
> Управляющие коды эмуляции принтера PPDS

Ваш принтер поддерживает следующие управляющие коды EPSON ESC/P и управляющие коды эмуляции принтера IBM PPDS.

## Управляющие коды EPSON ESC/P

Выбрав в вашем программном обеспечении принтер EPSON ESC/P, вы сможете использовать расширенные шрифты и графику.

Общие операции: ESC @, ESC U, ESC EM
Подача бумаги: FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC 1, ESC A, CR
Формат страницы: ESC ( C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC ( c, ESC N, ESC O, ESC (U
Перемещение позиции печати: ESC $, ESC \, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
Выбор шрифта: ESC k, ESC x, ESC y, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !
Расширение шрифтов: ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -
Интервалы: ESC Space
Управление символами: ESC t, ESC ( t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC I
Растровое изображение: ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC ^, ESC
Штриховой код: ESC ( B

### Команды для печати штриховых кодов

Ваш принтер обладает большими возможностями по печати штриховых кодов и имеет следующие резидентные шрифты штрихового кода: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128 и POSTNET. Ниже приведены команды штрихового кода:

ESC ( B |  |  |  | Выберите Печать штриховым кодом
Формат: |  |  |  |  |  |
Код ASCII: | ESC | ( | B | m | n |
Десятичный: | 27 | 40 | 66 | m | n |
Шестнадцатеричный: | 1B | 28 | 42 | m | n |
Функции: |  |  |  |  |  |
ESC ( B n1 n2 k m s v1 v2 c data
n = (n1 + (256 x n2))
k: Выберите штриховой код k = 0: EAN-13, 1: EAN-8, 2: Interleaved 2 of 5, 3: UPC-A, 4: UPC-E, 5: Code 39, 6: Code 128, 7: POSTNET
m: Ширина модуля (120 dpi) m = 2: 2 точки, 3: 3 точки, 4: 4 точки, 5: 5 точек
s: Величина регулировки пробела -3 s 3 (единиц по 1/240 дюйма)
v1, v2: Длина штриха v1 + v2 x 256 (единиц по 1/72 дюйма)

| Примечание:

| Значения v1 и v2 игнорируются, когда выбран шрифт POSTNET. Длина большого штриха у шрифта POSTNET всегда равна 0,125 дюйма; длина короткого штриха всегда составляет 0,050 дюйма.

c: Управляющий флаг
Бит 0 = Контрольная цифра 0: Принтер не добавляет контрольную цифру. 1: Принтер добавляет контрольную цифру.
Бит 1 = Символ, читаемый человеком (HRC) 0: Принтер добавляет HRC. 1: Принтер не добавляет HRC.
Бит 2 = Положение флажкового символа (только для шрифтов EAN-13 и UPC-A) 0: По центру 1: Под низом
Биты 3-7 = Не используются

### Данные штрихового кода

Данные штрихового кода соответствуют символике штрихового кода. Номер данных для каждого типа штрихового кода постоянный. Штриховой код печатается только в том случае, если заданы следующие допустимые символы.

Тип штрихового кода | Число допустимых символов 1 (HEX) | Число допустимых символов 2 (HEX)
EAN-13 EAN-8 Interleaved 2 of 5 UPC-A UPC-E Code 39 Code 128 POSTNET | 0D 8 от 2 до FF 0C 0C или 8 от 1 до FF от 2 до FF 6 или 0A или 0C | 0C 7 от 2 до FF 0B 0B или 7 от 1 до FF от 2 до FF 5 или 9 или 0B

| Число допустимых символов 1: Управляющий флаг c b0=0

| Число допустимых символов 2: Управляющий флаг c b0=1

В приведенной ниже таблице описаны допустимые данные по каждому типу штрихового кода. Если в строку штрихового кода добавлены недопустимые данные, то такой штриховой код не печатается.

Тип штрихового кода | Данные штрихового кода
EAN-13 EAN-8 UPC-A UPC-E Interleaved 2 of 5 POSTNET Code 39 Code 128 | -9 (Hex 30-39) 0-9 (Hex 30-39) 0-9 (Hex 30-39) 0-9 (Hex 30-39) 0-9 (Hex 30-39) 0-9 (Hex 30-39)0-9 (Hex 30-39), (Hex 41-5A), (Hex 20, 24, 25, 2B, 2D, 2E, 2F) Набор A, Набор B, Набор C

Для печати штриховых кодов должны быть выполнены следующие условия:

- Печать штрихового кода всегда однонаправленная. Однако когда он смешан с данными растрового изображения, то не печатаются ни данные штрихового кода, ни данные растрового изображения.

- Штриховой код не печатается, когда часть штрихового кода выходит за правое поле.

- Когда в последовательности данных данные штрихового кода смешаны с данными текста, то штриховой код и текст печатаются в одном и том же месте.

- К символам, читаемым человеком, добавляются стартовые и стоповые символы (*) Code 39.

- Исходные данные Code 128 (Наборы А, В или С) распознаются как первые данные Code 128 и они должны быть в шестнадцатеричном формате (41, 42 и 43 соответственно).

- Когда выбраны Набор С Code 128 и Interleaved 2 of 5, данные штрихового кода требуют строки данных с четным номером. Однако если посылается строка с нечетным номером, к ней автоматически добавляется 0, что превращает ее в строку с четным номером.

- Позиция начала печати штрихового кода (за исключением типа POSTNET) всегда располагается на 7/72 дюйма выше базовой линии.

[К началу]

## Управляющие коды эмуляции принтера PPDS

Этот принтер эмулирует печатающее устройство IBM Proprinter с перечисленными ниже командами.

Общие операции: NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [ K, ESC U, ESC [ F
Подача бумаги: FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, CR, ESC ]
Формат страницы: ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4
Перемещение позиции печати: ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
Выбор шрифта: DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I
Расширение шрифтов: DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [ @, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _
Интервалы: BS, SP
Управление символами: ESC 6, ESC 7, ESC [ T, ESC ^, ESC \
Растровое изображение: ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z
Штриховой код: ESC [f, ESC [p
Режим выгрузки: ESC = (только в режиме Draft (черновой))

[К началу]

Предыдущая | Далее