Информация об изделии

# Чистка принтера

Для поддержания вашего принтера в наилучшем рабочем состоянии, его следует тщательно чистить несколько раз в году.

Для чистки принтера выполните указанные действия:

| Удалите из принтера всю загруженную бумагу и выключите принтер.

| Удалите направляющую для бумаги. Если на принтере установлен дополнительный податчик листов, то удалите его.

| Используя мягкую кисть, тщательно удалите с внешней стороны корпуса принтера и с направляющей для бумаги всю пыль и грязь.

| Если на внешней стороне корпуса принтера или на направляющей для бумаги все еще осталась пыль или грязь, то протрите их чистой мягкой тряпочкой, слегка смоченной в нейтральном моющем средстве, разведенном в воде. Следите, чтобы крышка принтера и передняя крышка были закрыты - это предотвратит попадание воды внутрь принтера.

| Предостережения:

| Никогда не используйте для чистки принтера спирт или растворитель. Эти химикаты могут испортить компоненты принтера, а также его корпус.

| Соблюдайте осторожность, чтобы внутрь на механизмы принтера или на его электронные компоненты не попала вода.

| Не используйте жесткую или абразивную кисть.

Не распыляйте внутри принтера смазочные вещества. Неподходящие масла могут испортить механизм принтера. Если вы полагаете, что принтер нуждается в смазке, то обратитесь к вашему дилеру EPSON.

[К началу]

Предыдущая | Далее