Информация об изделии

# Спецификации принтера

> Механические
> Электроника
> Электрические
> Окружающей условия
> Бумага
> Область печати
> Соответствие стандартам безопасности

## Механические

Метод печати: | 9-игольчатый ударный матричный
Скорость печати: | Ультра быстрая черновая | 494 cps при 10 cpi 564 cps при 12 cpi
Черновая с высокой скоростью | 440 cps при 10 cpi 493 cps при 12 cpi
Черновая | 330 cps при 10 cpi 396 cps при 12 cpi
Чистовая | 82.5 cps при 10 cpi 99 cps при 12 cpi
Направление печати: | Двунаправленная с логическим поиском для печати текста и графики. С помощью команд программного обеспечения можно выбрать однонаправленную печать текста или графики.
Межстрочный интервал: | 11/6 дюйма или программируемый с приращением 1/216 дюйма
Символов в строке: | FX-880+: 80 символов (при 10 cpi)
FX-1180+: 136 символов (при 10 cpi)
Разрешение: | Максимально 240 x 144 dpi (чистовая печать)
Методы подачи бумаги: | Трением (спереди, сзади) Подающий трактор (спереди, сзади) Протягивающий трактор (спереди, снизу, сзади) Подающий и протягивающий трактора (нужен дополнительный трактор) (спереди, сзади) Податчик листов бумаги (дополнительно) Держатель рулонной бумаги (дополнительно)
Скорость подачи бумаги: | Непрерывная | 127 мм/сек 5 дюймов/сек
Прерывистая | 62 мсек на строку при межстрочном интервале 1/6 дюйма
Емкость бумаги: | Однолотковый податчик листов до 50 листов бумаги, плотностью 82 г/м2 (22 lb)
| Примечание:
| Общая толщина стопы бумаги не должна превышать 5 мм (0.20 дюйма).
Податчик листов большой емкости до 50 листов бумаги плотностью 82 г/м 2 до 25 обычных или документных конвертов до 30 конвертов для авиапочты
| Примечание:
| Общая толщина стопы бумаги не должна превышать 15 мм (0.59 дюйма).
Надежность: | Общий объем печати | 26 миллионов строк (не включая печатающую головку) MTBF 12,500 POH (25% заполнения)
Печатающая головка | примерно 400 млн. ударов на иглу примерно 200 млн. символов (Черновая, 10 cpi, 14 точек на символ)
Габариты и вес: | FX-880+: |
Высота | 154 мм
Ширина | 415 мм
Глубина | 350 мм (не включая кнопки, направляющую для бумаги, рычаг толщины бумаги)
Вес | примерно 7.6 кг
FX-1180+: |
Высота | 154 мм
Ширина | 590 мм
Глубина | 350 мм (не включая кнопки, направляющую для бумаги, рычаг толщины бумаги)
Вес | примерно 9.6 кг
Красящая лента: | Картридж с черной красящей лентой | #8750 для FX-880+ #8755 для FX-1180+
Срок службы ленты | Примерно 3 млн. символов (черновая, 10 cpi, 14 точек на символ)
Уровень шума: | Примерно 53 dB (A) (ISO 7779 pattern)

[К началу]

## Электроника

Интерфейсы: | Один стандартный двунаправленный 8-разрядный параллельный интерфейс IEEE 1284 с поддержкой полубайтового режима, один интерфейс USB (ver. 1.1) и один слот для дополнительного интерфейса Type B.
Буфер печати: | 96Kб
Шрифты | Растровые шрифты
| EPSON Draft | 10, 12, 15 cpi
| EPSON Roman | 10, 12, 15 cpi,пропорциональный
| EPSON Sans Serif | 10, 12, 15 cpi, пропорциональный
| Шрифты для штриховых кодов
| EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Кодовые таблицы символов: | Стандартная версия Одна наклонная и 12 графических таблиц символов: Наклонная, PC 437 (US, Стандартая европейская), PC 850 (многоязыковая), PC 860 (Португальская), PC 861 (Исландская), PC 865 (Скандинавская), PC 863 (Канадская-французкая), BRASCII, Abicomp, ISO Latin 1, Roman 8, PC 858, ISO 8859-15 Следующие 23 графические таблицы символов также доступны в некоторых странах: PC 437 Греческая, PC 852 (Восточно-европейская), PC 853 (Турецкая), PC 855 (Кириллическая), PC 857 (Турецкая), PC 866 (Русская), PC 869 (Греческая), MAZOWIA (Польская), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Латинская/Греческая), ISO Latin 1T (Турецкая), Болгария (Болгарская), PC 774 (LST 1283: 1993), Эстония (Эстонская), PC 771 (Литовкая), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Латвийская), PC 866 UKR (Украинская), PC APTEC (Арабская), PC 708 (Арабская), PC 720 (Арабская), PC AR 864 (Арабская)
Наборы символов: | 13 международных наборов символов США, Франция, Германия, Англия, Дания I Швеция, Италия, Испания, Япония, Норвегия, Дания II, Испания II, Латинская Америка

[К началу]

## Электрические

| Модель на 120 В | Модель на 220 - 240 В | Универсальная модель (UPS)
Диапазон входного напряжения | 120 В | от 220 до 240 В | от 100 до 120 В/ от 220 до 240 В
Диапазон входной частоты | от 103.5 до 132 В | от 198 до 264 В | от 90 до 132 В/ от 198 до 264 В
Диапазон номинальной частоты | от 50 до 60 Гц
Диапазон входной частоты | от 49.5 до 60.5 Гц
Номинальный ток | 0.7 A (максимум 2.1A в зависимости от типа символа) | 0.4 A (максимум 1.2A в зависимости от типа символа) | 0.8 A (максимум 2.4A в зависимости от типа символа)/ 0.5 A (максимум 1.2A в зависимости от типа символа)
Потребляемая мощность | Примерно 40 Вт. (ISO/IEC 10561 letter pattern) | Примерно 42 Вт. (ISO/IEC 10561 letter pattern)

Данное изделие также разработано для IT-систем питания с фазовым напряжением от 220 до 240 В.

| Примечание:

| Проверьте номинальное значение напряжения вашего принтера, нанесенное на табличке, прикрепленной к задней части его корпуса.

[К началу]

## Окружающие условия

| Температура | Влажность (без конденсата)
Для работы (обычная бумага) | от 5 до 35°C (от 41 до 95°F) | 10 to 80%
Для работы (вторичная бумага, конверты, этикетки или рулонная бумага) | от 15 до 25°C (от 59 до 77°F) | 30 to 60%
Для хранения | от -30 до 60°C (от -22 до 140°F) | от 0 до 85%

[К началу]

## Paper

| Примечание:

| Вторичную бумагу, многослойную бумагу, этикетки, конверты и рулонную бумагу следует использовать только при нормальных условиях температуры и влажности, приведенных ниже.

Температура | от 15 до 25°C (от 59 до 77°F)
Влажность | 30 to 60%

| Не загружайте в принтер рваную бумагу, а также бумагу, имеющую складки, загибы или искривления.

Отдельные листы:

| Передняя загрузка | Задняя загрузка
Минимум | Максимум | Минимум | Максимум
Ширина * |  |  | FX-880+: | FX-1180+: |  | FX-880+: | FX-1180+:
(мм) (дюймы) | 100 3.9 | 257 10.1 | 420 16.5 | 100 3.9 | 257 10.1 | 420 16.5
Длина** | (мм) (дюймы) | 100 3.9 | 364 14.3 | 100 3.9 | 364 14.3
Толщина*** | (мм) (дюймы) | 0.065 0.0025 | 0.14 0.0055 | 0.065 0.0025 | 0.14 0.0055
Вес | (г/м2) (lb) | 52 14 | 90 24 | 52 14 | 90 24
Качество | Обычная бумага и вторичная бумага

| * от 182 до 216 мм (от 7.2 до 8.5 дюймов) для дополнительного податчика листов для FX-880+. 182 to 420 мм (7.2 to 16.5 дюймов) for the optional cut-sheet feeder for FX-1180+.

| ** от 210 до 364 мм (от 8.3 до 14.3 дюймов) для дополнительного податчика листов.

| *** от 0.07 до 0.14 мм (от 0.0028 до 0.0055 дюймов) для дополнительного податчика листов.

одностраничные многоэкземплярные формы (только для дополнительной передней направляющей для листов или передней направляющей для бумаги):

| Минимум | Максимум
Ширина |  |  | FX-880+: | FX-1180+:
(мм) (дюймы) | 100 3.9 | 257 10.1 | 420 16.5
Длина | (мм) (дюймы) | 100 3.9 | 364 14.3
Число копий | 1 оригинал + 5 копий
Общая толщина | (мм) (дюймы) | 0.12 0.0047 | 0.46 0.018
Плотность одного листа многоэкземплярной формы | (г/м2) (lb) | 40 12 | 58 15
Качество | Безкопирочные многоэкземплярные формы с линией клея наверху или с одного бокового края формы

Непрерывная бумага (обычная и многоэкземплярная):

| Минимум | Максимум
Ширина |  |  | FX-880+: | FX-1180+:
(мм) (дюймы) | 101.6 4.0 | 254.0 10.0 | 406.4 16.0
Длина, одна страница | (мм) (дюймы) | 101.6 4.0 | 558.8 22.0
Число копий | 1 оригинал + 5 копий
Общая толщина | (мм) (дюймы) | 0.065 0.0025 | 0.46 0.018
Плотность, обычная бумага | (г/м2) (lb) | 52 14 | 82 22
Плотность, один лист многоэкземплярной формы | (г/м2) (lb) | 40 12 | 58 15
Качество | Обычная бумага, вторичная бумага и безкопирочные многоэкземплярные формы с точечной склейкой или бумага, сшитая по обоим сторонам

| Примечание:

| Не загружайте такую толстую бумагу, как многоэкземплярные формы с пятью или шестью слоями в заднюю прорезь.

| Соотношение длин между просечками и промежутками в перфорации должно быть в интервале между 3:1 и 5:1

| Толщина перфорированной части при выступе не должна превышать 1 мм.

| Линии перфорационных просечек между страницами не должны доходить до границ бумаги. Непрорезанная длина на краях должна быть не менее 1 мм.

| Просечки горизонтальной и вертикальной перфорации не должны пересекаться.

Непрерывные этикетки (только для подачи спереди и снизу):

| Примечание:

| Используйте только этикетки, наклеенные на непрерывные листы подложки.

| Минимум | Максимум
Размер этикетки | См. рисунок ниже.
Ширина, лист подложки |  |  | FX-880+: | FX-1180+:
(мм) (дюймы) | 101.6 4.0 | 254.0 10.0 | 406.4 16.0
Длина, лист подложки | (мм) (дюймы) | 101.6 4.0 | 558.8 22.0
Толщина, лист подложки | (мм) (дюймы) | 0.07 0.0028 | 0.09 0.0035
Общая толщина | (мм) (дюймы) | 0.16 0.0063 | 0.19 0.0075
Плотность этикетки | (г/м2) (lb) | 64 17
Качество | Обычная бумага

> A. 2.5 дюйма (63.5 мм) мин.

> B. 15/16 дюйма (23.8 мм) мин.

> C. Радиус скругления углов = 0.1 дюйма (2.5 мм) мин.

Конверты (только для подачи сзади):

| Минимум | Максимум
Формат конверта (No. 6) | Ширина | (мм) (дюймы) | 165 6.5
Длина | (мм) (дюймы) | 92 3.6
Формат конверта (No10) | Ширина | (мм) (дюймы) | 241 9.5
Длина | (мм) (дюймы) | 105 4.1
Общая толщина | (мм) (дюймы) | 0.16 0.0063 | 0.52 0.0205
Разница в толщине в пределах зоны печати должна быть менее 0.25 мм (0.0098 дюйма).
Плотность | (г/м2) (lb) | 45 12 | 90 24
Качество | Документные конверты, обычные конверты и конверты для авиапочты без клея на клапане

Рулонная бумага (только для входа сзади при установленном дополнительном держателе рулонной бумаги):

| Минимум | Максимум
Ширина | (мм) (дюймы) | 216 8.5
Длина | (мм) (дюймы) | — —
Толщина | (мм) (дюймы) | 0.07 0.0028 | 0.09 0.0035
Плотность | (г/м2) (lb) | 52 14 | 82 22
Качество | Обычная бумага

[К началу]

## Область печати

Отдельные листы |
| A | Минимальные размеры верхнего и нижнего полей равны 4.2 мм. (0.2 дюйма).
B | FX-880+: Минимальные размеры левого и правого полей равны 3 мм (0.1 дюйма). Максимальная ширина печати равна 203.2 мм (8.0 дюймов). Для бумаги, превышающей по ширине 209.2 мм (8.2 дюйма), боковые поля увеличиваются соответственно ширине бумаги. FX-1180+: Минимальные размеры левого и правого полей равны 3 мм (0.1 дюйма). Максимальная ширина печати равна 345,4 мм(13.6 дюймов). Для бумаги, превышающей по ширине 351.4 мм (13.8 дюймов) боковые поля увеличиваются соответственно ширине бумаги.
Непрерывная бумага |  |
| A | Минимальные размеры верхнего и нижнего полей (выше и ниже перфорации) равны 4.2 мм (0.17 дюйма).
B | FX-880+: Минимальные размеры левого и правого полей равны 13 мм (0.51 дюйма). Максимальная ширина печати равна 203.2 мм (8.0 дюймов). Для бумаги, превышающей по ширине 229.2 мм (9.0 дюймов), боковые поля увеличиваются соответственно ширине бумаги. FX-1180+: Минимальные размеры левого и правого полей равны 13 мм (0.51 дюйма). Максимальная ширина печати равна 345,4 мм(13.6 дюймов). Для бумаги, превышающей по ширине 371.4 мм (14.6 дюймов) боковые поля увеличиваются соответственно ширине бумаги.

Конверты |  |
| A | Минимальные размеры верхнего и нижнего полей равны 4.2 мм (0.17 дюйма).
B | Минимальные размеры левого и правого полей равны 3 мм (0.12 дюйма).

Рулонная бумага |  |
| A | Минимальные размеры верхнего и нижнего полей равны 4.2 мм (0.17 дюйма).
B | Минимальные размеры левого и правого полей равны 3 мм (0.12 дюйма). Максимальная ширина зоны печати равна 203.2 мм (8.0 дюймов).

[К началу]

## Соответствие стандартам безопасности

Модель для США:

Стандарты безопасности | UL1950 CSA C22.2 No. 950
ЭМС | FCC часть 15 подчасть B класс B CSA C108.8 класс B

Европейская модель:

Директива для слаботочных цепей 73/23/EEC | EN 60950
| ГОСТ Р 50377-92
Директива электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 55022 Класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91

Универсальная (UPS) модель:

Безопасность | UL1950 CSA C22.2 No. 950 EN 60950 ГОСТ Р 50377-92
ЭМС | FCC часть 15 подчасть B класс B CSA C108.8 класс B EN 55022 класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91

Австралийская модель

ЭМС | AS/NZS 3548 класс В

[К началу]

Предыдущая | Далее