Работа с бумагой

# Использование функции Micro Adjust (Микронастройка)

> Настройка позиции отрыва
> Настройка позиции верхней границы страницы

Функция Micro Adjust (Микронастройка) позволяет подавать бумагу вперед или назад с шагом 0,118 мм. (1/216 дюйма), благодаря чему вы можете точно настроить верхнюю границу страницы или позицию отрыва.

## Настройка позиции отрыва

Если перфорация вашей бумаги не выровнена по краю отрыва, то с помощью функции Micro Adjust (Микронастройка) вы можете переместить перфорацию к позиции отрыва.

Для настройки позиции отрыва выполните указанные действия:

| Предостережение:

| Никогда не используйте рукоятку для настройки позиции отрыва; это может привести к поломке принтера или вызвать потерю принтером позиции отрыва.

| Примечание:

| Ваша установка позиции отрыва будет действовать до тех пор, пока вы не отмените ее, даже, если вы выключите принтер.

| Убедитесь, что мигает световой индикатор Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток) (бумага находится в текущей позиции отрыва). Возможно, что вам придется нажать кнопку Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток) , чтобы подать бумагу в позицию отрыва.

| Нажмите и удержите в нажатом положении в течение трех секунд кнопку Pause (Пауза) . Начнет мигать световой индикатор Pause (Пауза) и принтер перейдет в режим Micro Adjust (Микронастройка).

| До тех пор нажимайте кнопку LF/FF для подачи бумаги назад или кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) для подачи бумаги вперед, пока перфорация бумаги не встанет вровень с краем отрыва крышки принтера.

> 1. край отрыва крышки принтера
> 2. перфорация бумаги

|  | Примечание:

|  | У принтера есть минимальное и максимальное положение отрыва. Если вы попытаетесь настроить позицию отрыва вне этих пределов, то принтер издаст звуковой сигнал (бип) и перестанет подавать бумагу.

| Оторвите напечатанные страницы.

| Нажмите на кнопку Pause (Пауза) чтобы выключить режим Micro Adjust (Микронастройка).

Когда вы возобновите печать, то принтер автоматически подаст бумагу назад в позицию верхней границы страницы и начнет печатать.

[К началу]

## Настройка позиции верхней границы страницы

Позиция верхней границы страницы является позицией, с которой принтер начинает печать. Если ваша печать располагается на странице слишком высоко или слишком низко, то для настройки позиции верхней границы страницы вы можете использовать функцию Micro Adjust (Микронастройка).

Для настройки позиции верхней границы страницы выполните указанные действия:

| Предостережение:

| Никогда не используйте рукоятку для настройки позиции верхней границы страницы; это может привести к поломке принтера или вызвать потерю принтером позиции верхней границы страницы.

| Примечания:

| Ваша установка позиции верхней границы страницы будет действовать до тех пор, пока вы не отмените ее, даже, если вы выключите принтер.

| Установка верхнего поля, задаваемая в некоторых прикладных программах, подавляет установку позиции верхней границы страницы, заданную вами с помощью функции Micro Adjust (Микронастройка). Если нужно, настройте позицию верхней границы страницы в вашем программном обеспечении.

| Убедитесь, что принтер включен.

| Загрузите бумагу. (Если трактор находится в позиции подачи спереди, то для протягивания непрерывной бумаги к текущей позиции верхней границы страницы нажмите кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) .) Если нужно, поднимите крышку принтера, чтобы вы могли видеть позицию бумаги.

| Нажмите и удержите в нажатом положении в течение трех секунд кнопку Pause (Пауза) Начнет мигать световой индикатор Pause (Пауза) и принтер перейдет в режим Micro Adjust (Микронастройка).

| Нажимайте кнопку LF/FF для подачи позиции верхней границы страницы вверх на странице или кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) для подачи верхней границы страницы вниз на странице.

|  | Примечания:

|  | У принтера есть минимальное и максимальное положение верхней границы страницы. Если вы попытаетесь настроить позицию верхней границы вне этих пределов, то принтер издаст звуковой сигнал (бип) и перестанет подавать бумагу.

|  | Когда бумага достигнет позиции верхней границы страницы по умолчанию, то принтер также издаст звуковой сигнал (бип) и на короткое время перестанет подавать бумагу. При настройке позиции верхней границы страницы вы можете использовать ее установку по умолчанию в качестве точки отсчета.

| После того, как вы зададите позицию верхней границы страницы, нажмите на кнопку Pause (Пауза) , чтобы выйти из режима Micro Adjust (Микронастройка).

[К началу]

Предыдущая