Поиск и устранение неисправностей

# Использование индикаторов ошибок

Многие, наиболее часто возникающие проблемы можно идентифицировать с помощью световых индикаторов на панели управления. Если ваш принтер перестал печатать, и загорелись или замигали один или более световых индикаторов, или принтер издает звуковые сигналы, то для диагностики ошибок обратитесь к приведенной ниже таблице значений световых индикаторов, после чего следуйте рекомендациям по устранению ошибок. Если вы не можете устранить проблему с помощью этой таблицы, обратитесь к разделу Проблемы и решения

Состояние индикаторов панели | Последовательность звуковых сигналов | Проблема
Решение
Paper Out (Нет бумаги) Pause (Пауза) |  | В выбранном источнике бумаги принтера нет бумаги.
Загрузите в принтер бумагу или выберите другой источник бумаги. Индикатор Paper Out погаснет. Затем нажмите кнопку Pause; индикатор Pause погаснет, и принтер начнет печать.
| Неверно заправлена бумага.
Выньте бумагу и заправьте ее правильно. Инструкции по загрузке того типа бумаги, который вы хотите использовать, приведены в разделах Загрузка непрерывной бумаги или Загрузка отдельных листов .
Pause (Пауза) |  | Рычаг освобождения бумаги установлен в неверную позицию.
Установите рычаг освобождения бумаги в правильную позицию для того источника бумаги, который вы хотите использовать. Если в тракте прохождения бумаги в настоящий момент находится бумага из другого источника, нажмите кнопку Load/Eject (Загрузка / выгрузка), чтобы принтер выдал бумагу; затем переместите рычаг освобождения бумаги в желаемую позицию.
Paper Out (Нет бумаги) Pause (Пауза) |  | Принтер не полностью выдал отдельный лист бумаги.
Нажмите кнопку Load/Eject (Загрузка / выгрузка), чтобы произошла полная выдача листа.
| Непрерывная бумага не протягивается до позиции готовности.
Оторвите по перфорации напечатанную страницу; затем нажмите кнопку Load/Eject (Загрузка / выгрузка). Принтер протянет бумагу до позиции готовности.
| Бумага заклинилась в принтере.
За инструкциями по устранению заклинивания бумаги обращайтесь к разделу Устранение заклинивания бумаги
Pause | — | Перегрелась печатающая головка.
Выждите несколько минут. Принтер возобновит печать автоматически, как только печатающая головка немного охладится.
Paper Out (Нет бумаги) Pause (Пауза) Tear off/Bin (Отрыв/Лоток) Pitch (Шаг) Font (Шрифт) |  | В принтере произошла неизвестная ошибка.
Выключите принтер и оставьте его на несколько минут. После этого снова включите принтер. Если ошибка повторится, то свяжитесь с вашим дилером.

| =on (вкл.), =off (выкл.), =мигает

| = короткий сигнал (три бипа), = длинный сигнал (пять бипов)

| Примечание:

| Принтер издаст один звуковой сигнал, если вы нажмете кнопку панели управления, в случае, когда соответствующая функция недоступна.

[К началу]

Далее