Дополнительные принадлежности и расходные материалы

# Податчик листов

> Установка податчика листов
> Загрузка бумаги в однолотковый податчик листов
> Загрузка бумаги в податчик листов большой емкости
> Сборка двухлоткового податчика листов
> Выбор тракта прохождения бумаги (лоток 1 или лоток 2)

Для использования с вашим принтером в продаже имеются два типа податчиков листов: однолотковый податчик листов (C80637 /C80369 ) и податчик листов большой емкости (C80638 /C80640 ). Вы можете либо использовать любой из них, либо использовать оба податчика совместно в качестве двухлоткового податчика листов, что позволит автоматически загружать листы бумаги двух разных типов.

Однолотковый податчик листов вмещает до 50 листов бумаги. Податчик листов большой емкости вмещает до 150 листов бумаги или до 25 конвертов.

| Предостережение:

| Не загружайте в податчик листов многоэкземплярные формы, бумагу с копиркой или с этикетками.

За указаниями по установке однолоткового податчика листов или двухлоткового податчика листов обратитесь к разделу Установка податчика листов. Однако вы должны собрать двухлотковый податчик листов до того, как будете устанавливать его в принтер. За указаниями по загрузке листов в лоток обратитесь к разделу Загрузка бумаги в однолотковый податчик листов или к разделу Загрузка бумаги в податчик листов большой емкости

| Примечание:

| Вы не сможете установить и использовать дополнительный податчик листов, когда тракторный блок установлен в позицию протягивания. За указаниями по удалению трактора из позиции протягивания обратитесь к разделу Удаление трактора из позиции протягивания.

## Установка податчика листов

Процедура установки будет одной и той же для однолоткового податчика, податчика большой емкости и двухлоткового податчика листов.

Для установки податчика листов выполните указанные действия:

| Примечание:

| Вы должны собрать двухлотковый податчик листов до того, как будете устанавливать его в принтер. За указаниями обратитесь к разделу Сборка двухлоткового податчика листов.

| Убедитесь, что принтер выключен. После этого удалите направляющую для бумаги, для чего нужно поднять ее в вертикальное положение и вытянуть вертикально вверх. Поднимите крышку принтера за ее задний край, после чего потяните ее вертикально вверх и удалите из принтера.

| Удерживая податчик листов двумя руками, отожмите вниз рычаги защелок и надвиньте гнезда на установочные штыри принтера, как это показано ниже. Отпустите рычаги защелок, чтобы зафиксировать податчик на месте. Если вы устанавливаете податчик листов большой емкости или двухлотковый податчик листов, то обратитесь к следующему рисунку.

##### однолотковый податчик листов

##### податчик листов большой емкости

| Чтобы поставить назад крышку принтера, сначала вставьте ее передние выступы в прорези принтера, а потом опустите крышку на место.

Если вы установили двухлотковый податчик листов, то вы должны задать тракт прохождения бумаги (лоток 1 или лоток 2). За дополнительной информацией обратитесь к разделу Выбор тракта прохождения бумаги (лоток 1 или лоток 2).

Теперь вы готовы к тому, чтобы загружать бумагу в ваш однолотковый податчик листов, податчик листов большой емкости или в двухлотковый податчик листов. За указаниями обратитесь к разделу Загрузка бумаги в однолотковый податчик листов или к разделу Загрузка бумаги в податчик листов большой емкости

[К началу]

## Загрузка бумаги в однолотковый податчик листов

В однолотковый податчик листов можно загрузить до 50 листов бумаги. Когда податчик установлен, вы также можете использовать направляющую для бумаги для загрузки отдельных листов или конвертов (по одному за раз).

| Примечание:

| Если бумага не загружается через переднюю прорезь, то мы рекомендуем закрыть заслонку на передней крышке.

Для загрузки бумаги в однолотковый податчик листов выполните указанные действия:

| Предостережение:

| Не загружайте в однолотковый податчик листов многоэкземплярные формы, бумагу с копиркой, конверты или этикетки.

| Убедитесь, что удалена направляющая для бумаги и установите рычаг освобождения бумаги в позицию отдельных листов. Убедитесь также, что рычаг толщины бумаги (расположен под крышкой принтера) установлен в 0.

| Передвиньте левую боковую направляющую бумаги податчика листов таким образом, чтобы она стала вровень с треугольной меткой. Потом передвиньте правую боковую направляющую бумаги таким образом, чтобы она примерно соответствовала ширине вашей бумаги. Передвиньте подставку для бумаги таким образом, чтобы она стала посередине между боковыми направляющимим.

> 1. Направляющие для бумаги
> 2. Подставка для бумаги

| Потяните вперед оба рычага установки бумаги, пока направляющие бумаги не переместятся назад и не останутся открытыми, позволяя тем самым загрузить бумагу.

| Возьмите стопу бумаги (до 50 листов) и встряхните ее. Потом постучите по бокам и по нижнему краю стопы на ровной поверхности, чтобы выровнять стопу.

| Вставьте стопу бумаги печатной стороной вниз вдоль левой боковой направляющей.

| Таким образом придвиньте правую боковую направляющую, чтобы она расположилась на ширине вашей бумаги. Убедитесь, что положение направляющей позволяет бумаге свободно перемещаться вверх и вниз.

| Отожмите назад рычаги установки бумаги, чтобы они защелкнули бумагу напротив роликов направляющей.

| Присоедините, если нужно, к направляющей для бумаги проволочные держатели стопы, как это показано ниже.

| Установите направляющую для бумаги с присоединенными держателями стопы, надвинув гнезда направляющей для бумаги вертикально вниз на установочные штифты принтера. Передвиньте боковые направляющие к середине вашей бумаги.

Податчик листов автоматически загрузит бумагу, когда принтер начнет получать данные.

Если первая строка на вашей станице будет напечатана слишком высоко или слишком низко, то вы можете отрегулировать ее положение с помощью функции Micro Adjust (Микронастройка). См. раздел Настройка позиции верхней границы страницы

[К началу]

## Загрузка бумаги в податчик листов большой емкости

Податчик листов большой емкости вмещает до 150 листов бумаги или до 25 конвертов.

| Примечание:

| Если бумага не загружается через переднюю прорезь, то мы рекомендуем закрывать заслонку на передней крышке.

Для загрузки бумаги в податчик листов большой емкости выполните указанные действия:

| Предостережение:

| Не загружайте в однолотковый податчик листов многоэкземплярные формы, бумагу с копиркой или этикетки.

| Установите рычаг освобождения бумаги в позицию отдельных листов. Убедитесь также, что рычаг толщины бумаги (расположен под крышкой принтера) установлен в 0, если вы используете листы обычной бумаги. (Если вы используете конверты, то за указаниями по установке рычага освобождения бумаги обратитесь к разделу Конверты.)

| Потяните вперед оба рычага фиксаторов на боковых направляющих бумаги, чтобы освободить их.

| Передвиньте левую боковую направляющую бумаги податчика листов таким образом, чтобы она стала вровень с треугольной меткой; потом зафиксируйте ее на месте, отжав назад рычаг ее фиксатора. Потом передвиньте правую боковую направляющую бумаги таким образом, чтобы она примерно соответствовала ширине вашей бумаги. Передвиньте подставку для бумаги таким образом, чтобы она стала посередине между боковыми направляющими.

| Потяните вперед оба рычага установки бумаги, пока направляющие бумаги не переместятся назад и не останутся открытыми, позволяя тем самым загрузить бумагу.

| Возьмите стопу бумаги (до 150 листов) и встряхните ее. Потом постучите по бокам и по нижнему краю стопы на ровной поверхности, чтобы выровнять стопу.

| Вставьте стопу бумаги печатной стороной вниз вдоль левой боковой направляющей.

| Таким образом придвиньте правую боковую направляющую, чтобы она расположилась на ширине вашей бумаги, и зафиксируйте ее на месте. Убедитесь, что положение направляющей позволяет бумаге свободно перемещаться вверх и вниз.

> Если вы загружаете конверты, то отожмите назад рычаги конвертов, как показано на рисунке.

| Отожмите назад рычаги установки бумаги, чтобы они защелкнули бумагу или конверты напротив роликов направляющей.

Податчик листов автоматически загрузит бумагу, когда принтер начнет получать данные.

Если первая строка на вашей станице будет напечатана слишком высоко или слишком низко, то вы можете отрегулировать ее положение с помощью функции Micro Adjust (Микронастройка). См. раздел Настройка позиции верхней границы страницы.

[К началу]

## Сборка двухлоткового податчика листов

Использование двухлоткового податчика листов позволяет одновременно загружать в принтер листы бумаги двух типов и легко переключаться с одного типа бумаги на другой. Перед установкой двухлоткового податчика листов вы должны соединить однолотковый податчик листов (C80637 / C80639 ) с податчиком листов большой емкости (C80638 /C80640 ).

Для сборки двухлоткового податчика листов выполните указанные действия:

| Удалите крышку зубчатого механизма с задней части податчика листов большой емкости, для чего нужно отжать вниз выступ и вытянуть крышку назад. Сохраните крышку в надежном месте.

| Возьмите однолотковый податчик листов двумя руками. Надвиньте прорези в однолотковом податчике листов на установочные штифты, расположенные на задней части податчика листов большой емкости.

| Зафиксируйте соединение двух податчиков листов, сильно нажав на выступы замков.

Для установки двухлоткового податчика листов обратитесь к разделу Установка податчика листов

[К началу]

## Выбор тракта прохождения бумаги (лоток 1 или лоток 2)

Когда на принтере установлен двухлотковый податчик листов, то податчик листов большой емкости становится лотком 1, а однолотковый податчик листов становится лотком 2. Это сделано для обеспечения возможности выбора тракта прохождения бумаги.

Лучше всего выбирать тракт прохождения бумаги в вашей прикладной программе, потому что обычно установки в программном обеспечении подавляют установки панели управления принтера. Однако, если вы не можете выбрать тракт прохождения бумаги в вашем приложении, то выбирайте тракт путем нажатия на кнопку Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток) , пока световой индикатор не покажет нужный вам лоток, как это показано ниже.

=On =Off =Мигает

Выбранный вами податчик бумаги автоматически загрузит бумагу, когда принтер начнет получать данные.

[К началу]

Предыдущая | Далее