Панель управления

# Режим блокировки

> Включение или выключение режима блокировки
> Изменение установок режима блокировки

С помощью режима блокировки вы можете ограничить использование клавиш панели управления. При включенном режиме блокировки из базовых установок вы сможете использовать только кнопки Pause (Пауза), Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) и Tear off (Отрыв).

## Включение или выключение режима блокировки

С помощью кнопок панели управления вы легко можете включать или выключать режим блокировки.

Для включения режима блокировки выполните следующие действия:

| Убедитесь, что принтер выключен.

| Включите принтер, удерживая в нажатом положении кнопку LF/FF и Pause (Пауза). Принтер дважды издаст звуковой сигнал, показывая, что включился режим блокировки.

> При включении режима блокировки одновременно вспыхнут световые индикаторы Pause (Пауза) и Paper Out (Нет бумаги).

Чтобы отключить режим блокировки, повторите шаги 1 и 2. Принтер издаст один звуковой сигнал, показывая, что режим блокировки отключился.

Инструкции по изменению функций, которые могут быть заблокированы, приведены в разделе Изменение установок режима блокировки.

[К началу]

## Изменение установок режима блокировки

Когда включен режим блокировки, вы можете выбрать, какие функции принтера заблокировать в соответствии с вашими потребностями.

| Примечание:

| Чтобы напечатать выбор языка и указания по использованию режима установок по умолчанию вам потребуются три отдельных листа бумаги формата А4 или letter или три листа непрерывной бумаги длиной не менее 279 мм. (11 дюймов) и шириной не менее 210 мм. (8.3 дюйма). За указаниями по загрузке непрерывной бумаги и отдельных листов обратитесь к разделам Загрузка непрерывной бумаги и Загрузка отдельных листов.

Чтобы изменить установки режима блокировки, выполните следующие действия:

| Убедитесь, что в принтер загружена бумага, и что принтер выключен.

|  | Предостережение:

|  | Каждый раз при выключении принтера ждите не менее пяти секунд прежде, чем снова включить его. В противном случае вы можете поломать принтер.

| Включите принтер, удерживая в нажатом положении кнопки LF/FF и Pause (Пауза)

> Принтер перейдет в режим установок блокировки и распечатает инструкции.

| Задайте желаемую установку в соответствии с инструкциями.

Выключите принтер и выйдите из режима изменения установок блокировки.

За указаниями по включению режима блокировки после того, как вы изменили установку режима блокировки, обратитесь к разделу Включение или выключение режима блокировки.

[К началу]

Предыдущая