Поиск и устранение неисправностей

# Выравнивание вертикальных линий в вашей распечатке

Если вы заметили, что вертикальные линии в вашей распечатке не выровнены как следует, вы можете воспользоваться режимом настройки двунаправленной печати принтера, чтобы исправить эту проблему.

Во время настройки двунаправленной печати принтер распечатает три листа образцов выравнивания, помеченные как High Speed Draft (Высокоскоростная черновая печать), Draft (Черновая печать) и NLQ (Качественная печать). Как описано ниже, вы можете выбрать наилучший образец выравнивания с каждого листа.

| Примечания:

| Чтобы распечатать лист инструкций и образцы выравнивания, вам потребуется четыре отдельных листа или четыре страницы непрерывной бумаги по крайней мере следующих форматов:

Тип бумаги | FX-880+ | FX-1180+
Непрерывная бумага | 241 x 279 мм. (9.5 x 11 дюймов) | 376 x 279 мм. (14.8 x 11 дюймов)
Отдельный лист бумаги | формат A4 или letter | A3 альбомного формата

| Если вы используете отдельные листы, вам надо будет загружать новый лист бумаги каждый раз, когда принтер выдаст распечатанный лист из направляющих для подачи бумаги.

Чтобы осуществить настройку двунаправленной печати, выполните указанные ниже действия:

| Убедившись, что бумага загружена, выключите принтер.

|  | Предостережение:

|  | Каждый раз при выключении принтера ждите не менее пяти секунд прежде, чем снова включить его. В противном случае вы можете поломать принтер.

| Включите принтер, удерживая кнопку Pause (Пауза) в нажатом состоянии. Принтер войдет в режим двунаправленной настройки, затем распечатает инструкции и первый из наборов образцов выравнивания.

| Как описано в инструкциях, сравните образцы выравнивания и выберите образец наилучшего выравнивания. Затем выберите образец с наилучшим выравниванием для каждого из оставшихся наборов образцов выравнивания.

| После того, как вы выбрали наилучший образец в последнем наборе образцов выравнивания и сохранили ваш выбор, нажав кнопку Tear Off/Bin (Отрыв/лоток) выключите компьютер и выйдите из режима настройки двунаправленной печати.

[К началу]

Предыдущая | Далее