Панель управления

# Кнопки и световые индикаторы

1 | Кнопка Font (Шрифт) Выбирает один из встроенных шрифтов. За более подробной информацией по выбору шрифта обращайтесь к разделу Выбор встроенного шрифта и шага Световые индикаторы Font (Шрифт) Указывают, какой шрифт выбран.
2 | Reset (Сброс) Если вы одновременно нажмете кнопки Font (Шрифт) и Pitch (Шаг), то принтер очистит буфер и вернется к своим установкам по умолчанию.
3 | Кнопка Pitch (Шаг) Выбирает одну из установок шага. Более подробная информация по выбору шага приведена в разделе Выбор встроенного шрифта и шага Световые индикаторы Pitch (Шаг) Указывают, какой шаг выбран.
4 | Кнопка Tear off/Bin (Отрыв/лоток) Подает непрерывную бумагу вперед до позиции отрыва. Подает непрерывную бумагу назад от позиции отрыва к позиции начала страницы. Выбирает лоток податчика отдельных листов, если податчик листов установлен. Световой индикатор Tear off/Bin (Отрыв/лоток) Мигает, когда непрерывная бумага находится в позиции отрыва. Включен ("On"), когда выбран bin 1 (лоток 1) дополнительного податчика бумаги. Выключен ("Off"), когда выбран bin 2 (лоток 2) дополнительного податчика бумаги.
5 | Кнопка LF/FF (Перевод строки/прогон страницы) При кратковременном нажатии подает бумагу строка за строкой. Если нажать эту кнопку и удерживать ее в нажатом состоянии, то принтер выдаст отдельный лист бумаги или протянет непрерывную бумагу до начала следующей страницы.
6 | Micro Adjust (Микронастройка) Если вы удержите в нажатом положении в течение трех секунд кнопку Pause (Пауза) , то принтер перейдет в режим микронастройки. в этом режиме вы можете нажимать кнопки LF/FF и Load/Eject для настройки позиции отрыва или верней границы страницы. См. раздел Использование функции микронастройки
7 | Кнопка Load/Eject (Загрузка/выгрузка) Загружает отдельный лист бумаги. Извлекает отдельный лист бумаги, если этот лист был загружен. Загружает непрерывную бумагу, находящуюся в позиции готовности. Протягивает непрерывную бумагу назад в позицию готовности, если бумага была загружена.
8 | Световой индикатор Pause (Пауза) Горит, когда принтер находится в режиме паузы. Мигает, когда принтер находится в режиме микронастройки.
9 | Кнопка Pause (Пауза) Временно приостанавливает работу принтера во время печати. Для возобновления печати еще раз нажмите эту кнопку. Если удержать кнопку Pause (Пауза) в нажатом положении в течение трех секунд, принтер перейдет в режим микронастройки. Чтобы выйти из режима микронастройки, еще раз нажмите кнопку Pause (Пауза).
10 | Блокировка Когда включен режим блокировки, световые индикаторы Paper out (Нет бумаги) и Pause (Пауза) мигают при нажатии на кнопку блокировки.
11 | Световой индикатор Paper out (Нет бумаги) Горит, если в выбранном источнике подачи бумаги нет бумаги, или если бумага загружена неверно. Мигает, когда бумага до конца не вышла, или произошло заклинивание бумаги в принтере.

[К началу]

Далее