Поиск и устранение неисправностей

# Выполнение самотестирования

Запуск самотестирования принтера поможет вам определить, что вызывает проблему: принтер или компьютер:

- Если тестовая распечатка удовлетворительная, значит, принтер работает правильно, и проблема, возможно, возникла в установках драйвера вашего принтера, установках приложения, компьютера или интерфейсного кабеля. (Убедитесь, что вы используете экранированный интерфейсный кабель.)

- Если тестовая распечатка выведена плохо, проблема заключается в принтере. Чтобы выявить возможные причины неполадок и определить решение проблемы, обратитесь к разделу Проблемы и решения.

Вы можете сделать тестовую распечатку, используя либо отдельные листы, либо непрерывную бумагу. За инструкциями по загрузке непрерывной бумаги обратитесь к разделу Загрузка непрерывной бумаги, а за инструкциями по загрузке отдельных листов обратитесь к разделу Загрузка отдельных листов бумаги.

| Примечание:

| Используйте бумагу по крайней мере одного из следующих размеров по ширине:

Тип бумаги | FX-880+ | FX-1180+
Непрерывная бумага | 241 мм. (9.5 дюймов) | 376 мм. (14.8 дюймов)
Отдельный лист бумаги | формат A4 или letter | A3 альбомного формата

Для проведения самотестирования выполните указанные ниже действия:

| Убедитесь, что бумага загружена и что принтер выключен.

|  | Предостережение:

|  | Каждый раз при выключении принтера ждите не менее пяти секунд прежде, чем снова включить его. В противном случае вы можете поломать принтер.

| Чтобы запустить самотестирование с использованием шрифта Draft (Черновая печать), включите принтер, удерживая кнопку LF/FF (Перевод строки / прогон страницы) в нажатом состоянии. Чтобы провести самотестирование с использованием режима качественной печати принтера, нажмите и удерживайте в нажатом состоянии при включении принтера кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) . Любой из этих вариантов самотестирования поможет вам определить источник вашей проблемы печати. Однако, тестовая печать в черновом режиме производится быстрее, чем в режиме качественной печати.

> Через несколько секунд принтер автоматически загрузит бумагу и начнет делать тестовую распечатку. Напечатаются последовательности символов.

|  | Примечание:

|  | Чтобы временно остановить тестовую печать, нажмите кнопку Pause (Пауза) . Чтобы возобновить тестирование, еще раз нажмите кнопку Pause (Пауза) .

| Чтобы завершить самотестирование остановив печать, нажмите кнопку Pause (Пауза) . Если в принтере остается бумага, нажмите на кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) , чтобы принтер выдал распечатанную страницу. Затем выключите принтер.

|  | Предостережение:

|  | Не выключайте принтер во время проведения самотестирования. Перед тем, как выключить принтер, всегда сначала нажимайте на кнопку Pause (Пауза) , чтобы остановить печать, и затем на кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) , чтобы выдать распечатанную страницу перед тем, как выключить принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее