Информация об изделии

# Инструкции по технике безопасности

> Предупреждения, предостережения и примечания
> Значок предупреждения о горячих частях
> Важные инструкции по технике безопасности
> Для пользователей Российской Федерации

## Предупреждения, предостережения и примечания

| Предупреждениям необходимо следовать во избежание телесных травм.

| Предостережениям надо уделять внимание, чтобы избежать повреждения вашего оборудования.

| Примечания содержат важную информацию и полезные советы по работе с принтером.

[К началу]

## Значок предупреждения о горячих частях

| Данный значок наносится на печатающую головку принтера и на другие компоненты, для указания, что эти детали могут быть горячими. Никогда не дотрагивайтесь до этих компонент сразу после работы принтера. Перед тем, как дотронуться до них, дайте принтеру остыть в течение нескольких минут.

[К началу]

## Важные инструкции по технике безопасности

Прочтите все приведенные ниже инструкции перед тем, как использовать принтер. Кроме того, следуйте всем предупреждениям и указаниям, нанесенным на принтер.

- Не устанавливайте принтер на неустойчивую поверхность или около батарей или какого-либо другого источника тепла.

- Устанавливайте принтер на ровной плоскости. Если принтер будет перекошен или располагаться под углом к плоскости, то он будет работать неправильно.

- Не закрывайте щелей и отверстий в корпусе принтера. Не засовывайте в прорези посторонние предметы.

- Применяйте только такой источник электропитания, который указан в табличке электрических параметров на корпусе принтера.

- Подключайте всю аппаратуру к правильно заземленным электрическим розеткам. Избегайте розеток в общей сети с фотокопировальными машинами и кондиционерами, которые периодически включаются и выключаются.

- Не пользуйтесь поврежденным или потертым сетевым шнуром.

- При включении принтера через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала номинальной нагрузки удлинителя по току. Суммарный ток, потребляемый всеми аппаратами, включенными в общую настенную розетку, не должен превышать номинального тока настенной розетки.

- Перед чисткой обязательно отсоединяйте принтер от электрической сети. Чистите его только влажной мягкой тряпочкой.

- Не проливайте на принтер жидкость.

- За исключением случаев, специально указанных в данном руководстве, не пытайтесь самостоятельно обслуживать принтер.

- При следующих обстоятельствах немедленно отключите принтер от сети и обратитесь к аттестованным специалистам по обслуживанию:

i. | Поврежден сетевой кабель или его вилка.
ii. | Внутрь принтера попала жидкость.
iii. | Принтер уронили или повредили его корпус.
iv. | Принтер плохо работает или явно ухудшились параметры его работы.

- Регулируйте только те параметры, которые описаны в руководстве по эксплуатации.

- Правила электробезопасности:

> Для защиты данного принтера от короткого замыкания и от скачков тока его следует включать в электрическую розетку, защищенную предохранителем на 10 или 16 А.

### Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR®

| Как член международной организации ENERGY STAR® фирма EPSON установила, что данное изделие соответствует принципам энергосбережения ENERGY STAR®.

Программа International ENERGY STAR® Office Equipment представляет собой добровольное партнерство предприятий, выпускающих компьютеры и офисное оборудование, и нацелена на разработку и выпуск энергосберегающей аппаратуры типа персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и тем самым снизить загрязнение атмосферы электростанциями.

[К началу]

## Для пользователей Российской Федерации

### Использование дополнительной оснастки

Фирма SEIKO EPSON CORPORATION не несет юридической ответственности за повреждения или неполадки, возникающие в результате использования дополнительных устройств или расходных материалов, кроме обозначенных фирмой SEIKO EPSON CORPORATION как Original EPSON Products (оригинальная продукция фирмы EPSON) или EPSON Approved Products (продукция, сертифицированная фирмой EPSON).

### Информация по безопасности

| Предупреждение:

| Данное устройство должно быть заземлено. На табличке, прикрепленной на корпусе принтера, указано его номинальное напряжение питания. Проверьте, что принтер подключен именно к такому напряжению питания.

Важно:
Провода сетевого ввода в принтер имеют изоляцию следующих цветов:

Желто-зеленый — Земля
Синий — Нейтральный
Коричневый — Под напряжением

Если необходимо подсоединить вилку сетевого шнура:
Так как маркировка изоляции проводов у сетевого шнура может не соответствовать цветной маркировке контактных клемм внутри вилки, действуйте следующим образом:

Желто-зеленый провод следует подключать внутри вилки к клемме с буквой E или с символом заземления ( ).

Синий провод подсоедините к клемме с буквой N.

Коричневый провод подсоедините к клемме с буквой L.

При повреждении вилки замените сетевой шнур целиком или обратитесь за технической помощью к квалифицированному электрику.

Перегоревшие предохранители заменяйте только предохранителями соответствующего размера и номинала по току.

[К началу]

Далее