Работа с бумагой

# Загрузка специальной бумаги

> Многоэкземплярные формы
> Этикетки
> Конверты

## Многоэкземплярные формы

Вы можете использовать безкопирочные многоэкземплярные формы, имеющие до шести слоев (пять копий плюс оригинал). Убедитесь, что вы установили рычаг толщины бумаги в правильное положение, соответствующее числу слоев вашей формы. За указаниями обратитесь к разделу Настройка рычага толщины бумаги.

### Непрерывные многоэкземплярные формы

Не считая установки в правильное положение рычага толщины бумаги, вы можете загружать непрерывные многоэкземплярные формы точно так же, как и обычную непрерывную бумагу. За более подробной информацией обратитесь к разделу Загрузка непрерывной бумаги.

| Примечания:

| Убедитесь, что ваша многоэкземплярная форма по толщине не превышает 0,46 мм.

| Не загружайте покоробленную бумагу или бумагу со складками.

| Такая толстая бумага, как многоэкземплярная форма с пятью или шестью слоями требует прямого тракта прохождения бумаги, чтобы не возникали заклинивания бумаги. Загружайте толстую бумагу через переднюю или нижнюю прорези.

### Одностраничные многоэкземплярные формы

При загрузке одностраничной многоэкземплярной формы вы должны использовать переднюю прорезь для подачи бумаги. При этом в принтере должна быть установлена поставляемая дополнительно передняя направляющая для бумаги или передняя направляющая для листов, потому что такая толстая бумага, как многоэкземплярная форма с пятью или шестью слоями требует прямого тракта прохождения бумаги во избежание заклиниваний бумаги.

Для загрузки одностраничной многоэкземплярной формы следуйте указаниям, приведенным в разделе Загрузка бумаги в переднюю направляющую для листов бумаги или в переднюю направляющую для бумаги

| Примечания:

| Убедитесь, что ваша многоэкземплярная форма по толщине не превышает 0,46 мм.

| Не загружайте покоробленную бумагу или бумагу со складками.

[К началу]

## Этикетки

При печати на этикетках всегда используйте такие этикетки, которые закреплены на непрерывной бумаге с боковыми перфорационными отверстиями, что позволяет для подачи использовать трактор. Не пытайтесь печатать на отдельных листах с этикетками, потому что принтер может неправильно подать этикетки, наклеенные на гладкий лист подложки.

Такая толстая бумага, как этикетки требует прямого или почти прямого тракта прохождения бумаги. Вы можете загружать этикетки в переднюю прорезь для подачи бумаги (подающий или протягивающий трактор) или в нижнюю прорезь для подачи бумаги (протягивающий трактор), однако для достижения наилучших результатов используйте трактор в позиции протягивания и загружайте бумагу в переднюю или нижнюю прорези для подачи бумаги.

Процедура загрузки непрерывной бумаги с этикетками точно такая же, что и процедура загрузки обычной непрерывной бумаги, за исключением того, что вы до печати должны установить рычаг толщины бумаги в положение 2. За дополнительной информацией обратитесь к разделу Загрузка бумаги с протягивающим трактором.

| Предостережения:

| Лучше всего загружать непрерывную бумагу с этикетками с помощью протягивающего трактора. Не рекомендуем загружать этикетки в передний или задний подающий трактор.

| Никогда не подавайте назад этикетки с помощью клавиш Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) или Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток) При подаче назад этикетки могут легко отслоиться от листа подложки и вызвать заклинивание бумаги.

| Поскольку этикетки чувствительны к температуре и влажности, используйте их только при нормальных окружающих условиях, описанных ниже:

| Температура Относительная влажность | от 15 до 25°C от 30 до 60% |

| Между заданиями не оставляйте этикетки загруженными в принтер; они могут искривиться вокруг валика и заклиниться при возобновлении печати.

| Не загружайте непрерывную бумагу с этикетками через заднюю прорезь для подачи бумаги. Поскольку тракт прохождения бумаги из задней прорези искривлен, этикетки могут отслоиться от своей подложки внутри принтера и вызвать заклинивание бумаги.

| Не загружайте в принтер искривленную бумагу или бумагу со складками.

#### Удаление непрерывной бумаги с этикетками

Чтобы избежать отслоения этикеток от листов подложки, приводящего к заклиниванию бумаги в принтере, выполните указанные действия для удаления из принтера непрерывной бумаги с этикетками:

| Оторвите неиспользованную часть непрерывной бумаги с этикетками по линии перфорации, расположенной ближе всего к входной прорези для подачи бумаги.

> * перфорация, расположенная ближе всего к входной прорези для подачи бумаги

| Удерживайте в нажатом положении кнопку LF/FF для извлечения остатка этикеток из принтера.

| Предостережение:

| Никогда не подавайте назад этикетки с помощью клавиш Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) или Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток) При подаче назад этикетка может легко отслоиться от листа подложки и вызвать заклинивание бумаги.

[К началу]

## Конверты

С помощью направляющей для бумаги вы можете подавать в принтер по одному конверту за раз, или же вы можете загрузить несколько конвертов, если будете использовать поставляемый дополнительно податчик листов большой емкости (лоток 1 двухлоткового податчика листов бумаги).

Перед загрузкой конвертов установите рычаг толщины бумаги в одну из позиций от 2 (для тонких конвертов) до 6 (для толстых конвертов).

Для загрузки отдельных конвертов следуйте указаниям, приведенным в разделе Загрузка бумаги в направляющую для бумаги. Для загрузки нескольких конвертов обратитесь к разделу Загрузка бумаги в податчик листов большой емкости

| Примечания:

| Следите за тем, чтобы укладывать конверты печатной стороной вниз и вставляйте конверт в принтер верхним краем вперед.

| Печатающая головка не должна выходить за левый или правый края конверта или другой толстой бумаги. Убедитесь, что ваша прикладная программа печатает в пределах зоны печати вашего конверта. За дополнительной информацией о зоне печати для конвертов обратитесь к разделу Зона печати.

| Если вы используете конверты №6, то убедитесь, что левая боковая направляющая для бумаги выровнена по стрелке на направляющей для бумаги.

[К началу]

Предыдущая | Далее