Поиск и устранение неисправностей

# Режим шестнадцатеричной печати

Если вы являетесь опытным пользователем или программистом, вы можете произвести распечатку в шестнадцатеричном виде, чтобы установить причину коммуникационных проблем между принтером и вашим программным обеспечением. В режиме шестнадцатеричной печати принтер распечатывает все данные, получаемые от компьютера, в шестнадцатеричных кодах.

Вы можете сделать шестнадцатеричную распечатку либо на отдельных листах, либо на непрерывной бумаге. Инструкции по загрузке бумаги приведены в разделах Загрузка непрерывной бумаги или Загрузка отдельных листов.

| Примечание:

| Режим шестнадцатиричной печати был разработан для использования с компьютерами, работающими под DOS.

| Используйте бумагу шириной по крайней мере 210 мм (8.3 дюйма), такую, как формат А4 или формат Letter.

Чтобы сделать шестнадцатеричную распечатку, выполните указанные ниже действия:

| Убедитесь, что бумага загружена, и принтер выключен.

|  | Предостережение:

|  | Каждый раз при выключении принтера ждите не менее пяти секунд прежде, чем снова включить его. В противном случае вы можете поломать принтер.

| Чтобы войти в режим шестнадцатеричной печати, включите принтер, удерживая в нажатом состоянии клавиши LF/FF (Перевод строки / прогон страницы) и Load/Eject (Загрузка/выгрузка) .

| Откройте какую-либо программу и пошлите задание на печать. Ваш принтер распечатает все полученные коды в шестнадцатеричном формате.

> Сравнив знаки, распечатанные в правой колонке, с распечаткой шестнадцатеричных кодов, вы можете проверить коды, получаемые принтером. Если это печатаемые символы, то они появятся в правой колонке в виде ASCII-кода. Непечатаемые знаки, такие, как управляющие коды, будут представлены точками.

| Чтобы отключить режим шестнадцатеричной печати, нажмите кнопку Pause (Пауза) , удалите напечатанную страницу (страницы) и потом выключите принтер.

| Предостережение:

| Не выключайте принтер во время проведения шестнадцатеричной распечатки. Перед тем, как выключить принтер, всегда сначала нажимайте на кнопку Pause (Пауза) , чтобы остановить печать, и затем на кнопку Load/Eject (Загрузка/выгрузка) , чтобы удалить напечатанные страницы и потом выключить принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее