Дополнительные принадлежности и расходные материалы

# Использование держателя рулонной бумаги

> Сборка держателя рулонной бумаги
> Установка держателя рулонной бумаги
> Загрузка рулонной бумаги
> Удаление рулонной бумаги

Поставляемый дополнительно держатель рулонной бумаги позволяет использовать рулонную бумагу шириной 8,5 дюйма наподобие той, что используется в телексах. Это обеспечивает недорогую альтернативу в использовании непрерывной бумаги для приложений, требующих бумагу переменной длины. Перед установкой и использованием держателя рулонной бумаги вы должны собрать его.

## Сборка держателя рулонной бумаги

Для сборки держателя рулонной бумаги выполните указанные действия:

| Вставьте в подставку опорные дуги, как это показано на рисунке.

| Положите на подставку опорную плату и прикрепите ее к подставке пластмассовыми защелками. Убедитесь, что подставка и плата ориентированы так, как показано на приведенном ниже рисунке.

| Зацепите рычаг натяжения на двух концах подставки, как показано ниже. Поднимая вверх рычаг натяжения, проденьте проволочные концы рычага натяжения в отверстия в подставке. Держатель рулонной бумаги собран.

[К началу]

## Установка держателя рулонной бумаги

Для установки не принтер держателя рулонной бумаги выполните указанные действия:

| Убедитесь, что принтер выключен.

| Снимите направляющую для бумаги, потом снимите трактор, если он установлен в позицию протягивания или подачи сзади. Если нужно, поставьте назад блок натяжения бумаги.

| Расположите держатель рулонной бумаги над принтером, как показано ниже. Просуньте два позиционирующих штифта, находящихся снизу на принтере, в два отверстия в опорной плате.

|  | Предостережение:

|  | Держатель рулонной бумаги не прикреплен к принтеру. Он удерживается на месте только весом принтера и двумя позиционирующими штифтами. Если вы поднимаете принтер, то соблюдайте осторожность и не уроните держатель рулонной бумаги.

[К началу]

## Загрузка рулонной бумаги

| Примечание:

| Если бумага не загружается через переднюю прорезь, то мы рекомендуем закрывать заслонку на передней крышке.

Для загрузки рулонной бумаги после того, как вы установили держатель рулонной бумаги, выполните указанные действия:

| Убедитесь, что принтер выключен и что удалена направляющая для бумаги. Убедитесь также, что трактор не установлен в позицию протягивания или подачи сзади, а также, что установлен блок натяжения бумаги.

| Установите рычаг натяжения бумаги в позицию отдельных листов. Установите также рычаг толщины бумаги в позицию, соответствующую толщине вашей рулонной бумаги.

| Отрежьте рулонную бумагу по переднему краю строго поперек.

| Вставьте стержень держателя рулонной бумаги в центр рулона бумаги, как показано на рисунке.

| Поместите стержень с рулоном бумаги на держатель рулонной бумаги таким образом, чтобы бумага подавалась снизу рулона. Потом включите принтер.

| Расположите передний край бумаги над задней частью принтера и вставляйте его в принтер, пока не почувствуете сопротивление. Принтер автоматически загрузит рулонную бумагу.

| Вставьте направляющую для бумаги над рулонной бумагой, чтобы отделить распечатку от неиспользованной бумаги. Сдвиньте боковые направляющие к середине направляющей для бумаги.

Теперь вы готовы к печати. Когда вы закончите печатать, нажмите кнопку LF/FF , чтобы подать бумагу. Потом оторвите бумагу, используя край отрыва бумаги крышки принтера (для ровного отрыва потяните бумагу по направлению к себе, как показано на рисунке).

[К началу]

## Удаление рулонной бумаги

Рулонную бумагу нельзя подавать назад. Для удаления рулонной бумаги снимите направляющую для бумаги, отрежьте рулонную бумагу сзади, где она подается в принтер, и потом нажмите кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка) , чтобы извлечь оставшуюся бумагу.

[К началу]

Предыдущая | Далее