Панель управления

# Об установках по умолчанию для вашего принтера

> Понимание установок по умолчанию
> Изменение установок по умолчанию

Установки по умолчанию управляют многими функциями принтера. Хотя чаще всего вы можете задавать эти функции через свое программное обеспечение или с помощью драйвера принтера, но в некоторых случаях вам, возможно, придется изменять установки по умолчанию с панели управления принтера, используя режим установок по умолчанию.

Более подробное описание установок, которые вы можете изменять в режиме установок по умолчанию, приведено в разделе Понимание установок по умолчанию. Указания по изменению установок приведены в разделе Изменение установок по умолчанию.

## Понимание установок по умолчанию

Этот раздел описывает установки и параметры, доступные в режиме задания установок по умолчанию. Эти установки показаны в следующей таблице; после таблицы приводятся подробные объяснения.

Информация по доступу и изменению какой-либо из установок приведена в разделе Изменение установок по умолчанию.

### Режим установок по умолчанию

Установки | Параметры
Skip over perforation (Пропуск перфорации) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Auto tear-off (Автоматический отрыв) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Auto line feed (Автоматический перевод строки) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Print direction (Направление печати) | Bi-D (Двунаправленная), Uni-D (Однонаправленная)
Software (Программное обеспечение) | ESC/P, IBM PPDS
I/F (interface) mode (интерфейсный режим) | Auto (Автоматический), Parallel (Параллельный), USB (Интерфейс USB), Option (Дополнительный)
Auto I/F (interface) wait time (время ожидания при автоматическом выборе интерфейса) | 10 seconds (секунд), 30 seconds (секунд)
Parallel I/F bidirectional mode (двунаправленный режим параллельного интерфейса) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Packet mode (пакетный режим) | Off (Выкл.), Auto (Автоматический)
0 slash (Перечеркнутый ноль) | 0,
Buzzer (Зуммер) | Off (Выкл.), On (Вкл.)
Auto CR (возврат каретки)* | Off (Выкл.), On (Вкл.)
IBM character table* (Кодовая таблица символов IBM) | Table 2, Table1 (Таблица 2, Таблица 1)
Page length for front tractor (Длина страницы для переднего трактора) | Длина в дюймах: 3, 3.5, 4, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11, 70/6, 12, 14, 17
Page length for rear tractor (Длина страницы для заднего трактора) | Длина в дюймах: 3, 3.5, 4, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11, 70/6, 12, 14, 17
Character table (Кодовая таблица символов) | Стандартная модель: italic, PC 437, PC 850, PC 860, PC 863, PC 865, PC 861, BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO8859-15 Все другие модели: Italic, PC 437, PC 850, PC 437 Greek, PC 853, PC855, PC 852, PC 857, PC 866, PC 869, MAZOWIA, Code MJK, ISO 8859-7, Bulgaria, PC 774, Estonia, PC 866 LAT., ISO 8859-2, PC 866 UKR, PC-APTEC, PC-771, PC-AR864, PC708, PC720
International character set for italic table (Международный набор символов для курсива)** | Italic U.S.A., Italic France, Italic Germany, Italic U.K., Italic Denmark 1, Italic Sweden, Italic Italy, Italic Spain 1

| * Эта установка будет действовать только в режиме эмуляции IBM PPDS.

| ** Доступность дополнительных возможностей зависит от страны покупки принтера.

#### Skip over perforation (Пропуск перфорации)

Эта возможность доступна только в том случае, когда выбрана непрерывная бумага. Когда вы включаете эту функцию, принтер вставляет интервал в один дюйм (25,4 мм.) между последней строкой напечатанной на текущей странице и первой строкой, которая будет печататься на следующей странице. Поскольку большинство программ-приложений подавляют установки полей с панели управления, вам следует использовать эту установку только в том случае, когда вы не можете в вашем приложении задать верхнее и нижнее поля.

#### Auto tear-off (Автоматический отрыв)

Когда параметр auto tear off установлен в on (Вкл.), и при этом вы используете непрерывную бумагу с подающим передним или задним трактором, то принтер автоматически подает бумагу перфорацией к границе отрыва, чтобы вы могли легко оторвать напечатанную страницу (-ы). Когда принтер получает следующее задание на печать, он автоматически перемещает неиспользованную бумагу назад, к позиции начала страницы и начинает печатать. Таким образом, вы сможете использовать всю следующую страницу целиком.

Когда параметр auto tear off (Автоматический отрыв) установлен в положение off (Выкл.), и вы используете непрерывную бумагу с подающим передним или задним трактором, то вам нужно вручную подавать бумагу перфорацией к границе отрыва, для чего следует нажимать кнопку Tear Off/Bin (Отрыв/лоток) . Дополнительная информация об этом приведена в разделе Использование функции отрыва бумаги.

#### Auto line feed (Автоматический перевод строки)

Когда параметр auto line feed (автоматический перевод строки) установлен в on (Вкл.), то принтер дополняет каждый полученный код возврата каретки (CR) кодом перевода строки (LF).

#### Print direction (Направление печати)

Вы можете выбирать автоматическое направление печати, двунаправленную печать ( Bi-D ), или однонаправленную печать ( Uni-D ). Обычно печать бывает двунаправленной, однако, однонаправленная печать позволяет более точно выравнивать печать по вертикали.

#### Software (Программное обеспечение)

Если вы выберете ESC/P , то принтер будет работать в режиме EPSON ESC/P. Если вы выберете IBM PPDS, то принтер будет эмулировать принтер IBM.

#### I/F (interface) mode (интерфейсный режим)

Принтер имеет слот для дополнительного интерфейса, помимо уже имеющихся встроенных параллельного интерфейса и интерфейса USB. В качестве режима интерфейса вы можете выбрать Auto (автоматический), Parallel (Параллельный), USB или Option (Дополнительный). Когда вы выбираете Auto (автоматический), то принтер автоматически выбирает тот интерфейс, который в настоящий момент получает данные, и использует этот интерфейс до конца текущего задания по выводу на печать. Установка Auto (автоматический) позволяет вам делить один принтер между несколькими компьютерами без изменения режима интерфейса.

Если принтер подключен только к одному компьютеру, то, в зависимости от того интерфейса, который использует ваш компьютер, вы можете выбрать Parallel (Параллельный) USB или Option (Дополнительный) .

#### Auto I/F (interface) wait time (время ожидания при автоматическом выборе интерфейса)

Когда принтер находится в режиме автоматического интерфейса и не получает никаких заданий с выбранного текущего интерфейса в течение промежутка времени, определенного данной установкой, он начинает искать, какой интерфейс получает задание на печать, и переключается на этот интерфейс. Для этой установки вы можете задать время ожидания 10 секунд или 30 секунд .

#### Parallel I/F bidirectional mode (Двунаправленный режим параллельного интерфейса)

Когда эта функция установлена в on (вкл.), то используется двунаправленный режим передачи параллельного интерфейса. Если нет необходимости в двунаправленном режиме передачи, то установите эту функцию в off (выкл.).

#### Packet mode (Пакетный режим)

Убедись, что вы выбрали Auto (Автоматический) при печати из приложений Windows, если вы используете драйвер принтера, который находится на диске, входящем в комплект поставки вашего принтера. Отключите этот режим, если у вас возникли ошибки связи при печати в дургих операционных системах, например в DOS.

#### 0 slash (Перечеркнутый ноль)

Когда эта функция включена (on), то символ нуля печатается перечеркнутым косой чертой (); если эта функция выключена (off), то ноль печатается без косой черты (0). Косая черта позволяет легко отличать букву "О" в верхнем регистре от цифры ноль.

#### Buzzer (beeper) (Зуммер)

Принтер выдает звуковой сигнал при возникновении ошибки. Более подробная информация об ошибках принтера приведена в разделе Использование индикаторов об ошибках. Если вы не хотите, чтобы при возникновении ошибки принтер издавал звуковой сигнал, то выключите эту установку (Off -Выкл.).

#### Auto CR (carriage return) (Автоматический возврат каретки)

Эта установка доступна только в режиме эмуляции IBM PPDS. Когда данная опция включена (On), то каждый код перевода строки (LF) или код ESC J дополняется кодом возврата каретки. Это приводит к перемещению позиции печати в начало следующей строки. Когда эта установка отключена (Off), вы должны посылать код возврата каретки после кода перевода строки, чтобы переместить позицию печати в начало строки.

#### IBM character table (Кодовая таблица символов IBM)

* Эта установка доступна только в режиме эмуляции IBM PPDS. Если вы выберете Table 1 (Таблица 1) , то шестнадцатеричные коды от 00H до 1FH и от 80H до 9FH кодовых таблиц символов будут использоваться в качестве управляющих кодов. Если вы выберете Table 2 (Таблица 2) , то шестнадцатеричные коды от 00H до 1FH будут использоваться в качестве управляющих кодов, а коды от 80H до 9FH будут использоваться для символов.

#### Page length for front tractor (Длина страницы для переднего трактора)

Эта установка позволяет вам задавать длину страницы (в дюймах) для непрерывной бумаги, загруженной в передний подающий трактор.

#### Page length for rear tractor (Длина страницы для заднего трактора)

Эта установка позволяет вам задавать длину страницы (в дюймах) для непрерывной бумаги, загруженной в задний подающий трактор.

#### Character table (Кодовая таблица символов)

Вы можете выбирать из различных кодовых таблиц символов.

#### International character set for italic table (Международный набор символов для курсива)

Кодовую таблицу курсива вы можете выбирать среди нескольких кодовых таблиц символов. Каждый набор символов содержит восемь символов, которые изменяются в зависимости от страны или от языка, поэтому вы можете настраивать таблицу курсива для печати в соответствии с вашими потребностями.

[К началу]

## Изменение установок по умолчанию

Чтобы войти в режим установок по умолчанию и изменить установки принтера по умолчанию, выполните следующие действия:

| Примечания:

| Для распечатки выбранного языка и указаний по использованию режима установок по умолчанию вам потребуется три листа формата A4 или Letter, или три страницы непрерывной бумаги, причем длина страницы должная быть 279 мм. (11 дюймов), а ширина 210 мм. (8,27 дюйма). Инструкции по загрузке непрерывной бумаги и отдельных листов приведены в разделах Загрузка непрерывной бумаги и Загрузка отдельных листов.

| Если вы будете использовать отдельные листы, то вам придется каждый раз загружать новый лист после того, как принтер выдаст распечатанный лист из направляющих для подачи бумаги.

| Убедитесь, что в принтер загружена бумага, и что он выключен.

|  | Предостережение:

|  | Каждый раз при выключении принтера ждите не менее пяти секунд прежде, чем снова включить его. В противном случае вы можете поломать принтер.

| Включите принтер при нажатой кнопке Font (Шрифт) .

> Принтер перейдет в режим установок по умолчанию и распечатает инструкции по выбору языка (на одной странице).

| Нажимайте на кнопку Font (Шрифт) до тех пор, пока световые индикаторы Font (Шрифт) и Pitch (шаг) не покажут нужный вам язык, как это описано в инструкциях по выбору языка.

| Нажмите на кнопку Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток) , чтобы распечатать на выбранном вами языке указания по использованию режима установок по умолчанию (две страницы).

> Напечатанные инструкции содержат список установок по умолчанию, которые вы можете изменять; описание того, как это нужно делать, и покажут вам как при этом использовать значения световых индикаторов панели управления. Следуйте этим указаниям для изменения установок по умолчанию с помощью клавиш панели управления принтера.

|  | Примечание:

|  | Стрелки на листах с инструкциями указывают на текущие установки принтера.

| По завершению задания установок по умолчанию выключите принтер, чтобы выйти из режима установок по умолчанию.

|  | Примечание:

|  | Вы можете выйти из режима установок по умолчанию в любой момент, выключив принтер. Все сделанные вами установки сохранятся, пока вы вновь их не измените.

[К началу]

Предыдущая | Далее