Работа с бумагой

# Настройка рычага толщины бумаги

Перед тем, как вы начнете печатать, возможно, что вам в зависимости от типа используемой бумаги потребуется изменить установку толщины бумаги. Выполните указанные действия:

| Выключите принтер и откройте крышку принтера. Рычаг толщины бумаги расположен в левой части принтера. Числа около рычага соответствуют установкам толщины.

| Для выбора нужной толщины бумаги используйте приведенную ниже таблицу.

Тип бумаги* | Положение рычага
Обычная: отдельные листы непрерывная бумага | 0 или 1 0
Тонкая бумага | -1 или 0
Безкопирочные многоэкземплярные формы с: 2 слоями (оригинал + 1 копия) 3 слоями (оригинал + 2 копии) 4 слоями (оригинал + 3 копии) 5 слоями (оригинал + 4 копии) 6 слоями (оригинал + 5 копий) |
Непрерывная бумага с этикетками | 2
Конверты | От 2 до 6

| * для получения дополнительной информации см. спецификации на бумагу.

| Примечание:

| При температуре до 5°C для улучшения качества печати нужно устанавливать рычаг толщины бумаги на одну позицию ниже.

| При температуре, превышающей 35°C для улучшения качества печати нужно устанавливать рычаг толщины бумаги на одну позицию выше.

[К началу]

Предыдущая | Далее