Работа с бумагой

# Переключение между печатью на непрерывной бумаге и на отдельных листах

> Переключение на печать на отдельных листах
> Переключение на печать на непрерывной бумаге

Вы можете легко переключаться из режима печати на непрерывной бумаге с помощью подающего трактора в режим печати на отдельных листах бумаги и обратно, причем для этого не требуется удалять или загружать заново непрерывную бумагу.

## Переключение на печать на отдельных листах

Чтобы переключиться из режима печати на непрерывной бумаге с помощью подающего трактора в режим печати на отдельных листах выполните указанные действия.

| Примечания:

Если в принтер загружены непрерывные этикетки, то перед переключением в режим печати на отдельных листах этикетки надо удалить. За дополнительной информацией обратитесь к разделу Удаление непрерывной бумаги с этикетками.

Если трактор находится в позиции протягивания, то перед переключением в режим печати на отдельных листах удалите из него всю непрерывную бумагу. За дополнительной информацией обратитесь к разделу Удаление бумаги из протягивающего трактора.

| Если в принтере остались напечатанные страницы, то нажмите кнопку Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток), чтобы протянуть бумагу к позиции отрыва. Потом оторвите напечатанные страницы.

|  | Предостережение:

Убедитесь, что вы оторвали ваш напечатанный документ до того, как вы на следующем шаге нажмете кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка). Подача назад сразу нескольких страниц может привести к заклиниванию бумаги.

| Нажмите кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка), чтобы подать непрерывную бумагу назад в позицию готовности. Бумага все еще находится в подающем тракторе, но больше не находится в такте прохождения бумаги.

| Поднимите направляющую для бумаги.

| Установите рычаг освобождения бумаги в позицию для отдельных листов.

| Загружайте отдельные листы, как это описано в разделе Загрузка отдельных листов.

[К началу]

## Переключение на печать на непрерывной бумаге

Чтобы переключиться из режима печати на отдельных листах в режим печати на непрерывной бумаге с помощью подающего трактора выполните указанные действия:

| Примечание:

Чтобы переключиться из режима печати с использованием дополнительной передней направляющей для листов бумаги в режим печати с передним подающим трактором, вы должны удалить переднюю направляющую для листов бумаги.

| Если в принтере остался один лист бумаги, то нажмите кнопку Load/Eject (Загрузка/Выгрузка), чтобы удалить его.

|  | Предостережение:

Никогда не используйте рукоятку для извлечения бумаги; это может привести к поломке принтера или вызвать потерю принтером позиции верхней границы страницы.

| Убедитесь, что трактор установлен в позицию подачи спереди или подачи сзади и что в него загружена непрерывная бумага, как описано в разделе Загрузка непрерывной бумаги с помощью трактора.

| Установите рычаг освобождения бумаги в позицию подачи спереди или сзади в зависимости от того, как установлен используемый вами трактор.

Ваш принтер автоматически загрузит бумагу, когда вы начнете печатать.

[К началу]

Предыдущая | Следующая