Решение проблем

# Выравнивание вертикальных линий в вашей распечатке

Если вы заметили, что вертикальные линии в вашей распечатке не выровнены как следует, вы можете воспользоваться режимом двунаправленной настройки принтера, чтобы исправить эту проблему.

Во время двунаправленной настройки принтер распечатает три листа образцов выравнивания, помеченные как High Speed Draft (Быстрая черновая печать), Draft (Черновая печать) и NLQ (Качественная печать). Как описано ниже, вы можете выбрать наилучший образец выравнивания с каждого листа.

| Примечание:

Чтобы распечатать лист инструкций и образцы выравнивания, вам потребуется четыре отдельных листа или четыре страницы непрерывной бумаги по крайней мере следующих размеров:

Тип бумаги | FX-890 | FX-2190
Непрерывная бумага | 241 x 279 мм (9.5 x 11 дюймов) | 376 x 279 мм (14.8 x 11 дюймов)
Отдельный лист бумаги | размер A4 или letter | A3 альбомного формата

Если вы используете отдельные листы, вам надо будет загружать новый лист бумаги каждый раз, когда принтер выдаст распечатанный лист из направляющей для бумаги.

Инструкции по установке печатаются на языке, который вы установили в режиме установок по умолчанию. Если вы хотите изменить язык инструкций, измените язык в устрановках по умолчани. См. Изменение установок по умолчанию.

Чтобы осуществить двунаправленную настройку, выполните указанные ниже действия:

| Убедившись, что бумага загружена, выключите принтер.

|  | Предостережение:

Каждый раз после выключения принтера ждите не менее пяти секунд прежде, чем снова включить его. В противном случае вы можете поломать принтер.

| Включите принтер, удерживая в нажатом состоянии кнопку Pause (Пауза). Принтер войдет в режим двунаправленной настройки, затем распечатает инструкции и первый из наборов образцов выравнивания.

| Как описано в инструкциях, сравните образцы выравнивания и выберите образец наилучшего выравнивания. Затем выберите образец с наилучшим выравниванием для каждого из оставшихся наборов образцов выравнивания.

| После того, как вы выбрали наилучший образец в последнем наборе образцов выравнивания и сохранили ваш выбор, нажав кнопку Tear Off/Bin (Отрыв/лоток), выключите компьютер и выйдите из режима настройки двунаправленной печати.

[К началу]

Предыдущая | Следующая