# Предметный указатель

#

0 slash (перечеркнутый ноль),

- Режим установок по умолчанию

Дополнительный драйвер

> использование,
> - Использование дополнительного драйвера

Настройка

> толщины бумаги,
> - Настройка рычага толщины бумаги

> позиции отрыва,
> - Настройка позиции отрыва

> позиция верхней границы страницы,
> - Настройка позиции верхней границы страницы

Выравнивание вертикальных линий,

- Выравнивание вертикальных линий в вашей распечатке

Auto CR (carriage return) (Автоматический возврат каретки),

- Режим установок по умолчанию

Auto I/F (interface) wait time (Время ожидания при автоматическом выборе интерфейса),

- Режим установок по умолчанию

Auto line feed (Автоматический перевод строки),

- Режим установок по умолчанию

Auto tear-off (Автоматический отрыв),

- Использование функции Tear-off (Отрыв)

- Режим установок по умолчанию

Режим настройки двунаправленной печати,

- Выравнивание вертикальных линий в вашей распечатке

Двунаправленная печать (Bi-D),

- Режим установок по умолчанию

Встроенный шрифт,

- Выбор шрифта и шага

> выбор,
> - Выбор шрифта и шага

Кнопка

> Font (Шрифт),
> - Кнопки и световые индикаторы

> LF/FF (Перевод строки/Прогон страницы),
> - Кнопки и световые индикаторы

> Load/Eject (Загрузка/Выгрузка),
> - Кнопки и световые индикаторы

> Pause (Пауза),
> - Кнопки и световые индикаторы

> Pitch (Шаг),
> - Кнопки и световые индикаторы

> Tear-Off/Bin (Отрыв/Лоток),
> - Кнопки и световые индикаторы

Buzzer (Зуммер)

> тип зуммера,
> - Использование индикаторов ошибок

Установка Buzzer (Зуммер),

- Режим установок по умолчанию

Отмена печати,

- Отмена печати

Отмена печати,

- Отмена печати

Cards (Карточки),

- Карточки

Клиенты

> с Windows Me, 98 или 95,
> - с Windows Me, 98 или 95

> с Windows NT 4.0,
> - С Windows NT 4.0

> с Windows XP или 2000,
> - С Windows XP или 2000

Связь с EPSON,

- Поддержка пользователей продукции EPSON

Непрерывная бумага

> загрузка,
> - Загрузка непрерывной бумаги

> проблемы,
> - Проблемы с загрузкой или подачей бумаги

> удаление,
> - Удаление непрерывной бумаги

> переключение,
> - Переключение на печать на отдельных листах

> переключение на,
> - Переключение на печать на непрерывной бумаге

Панель управления

> Кнопки и световые индикаторы,
> - Кнопки и световые индикаторы

Поддержка покупателей,

- Поддержка пользователей продукции EPSON

Податчик листов

> сборка двухлоткового податчика листов,
> - Сборка двухлоткового податчика листов

> установка,
> - Установка податчика листов

> загрузка бумаги,
> - Загрузка бумаги в однолотковый податчик листов

> выбор тракта прохождения бумаги,
> - Выбор тракта прохождения бумаги (bin 1 или bin 2) (лоток 1 или лоток 2)

Установки по умолчанию,

- Что такое установки по умолчанию

> изменение,
> - Изменение установок по умолчанию
> - Изменение установок режима блокировки

> режим установок по умолчанию,
> - Режим установок по умолчанию

Диагностика проблемы,

- Диагностика проблемы

Драйвер (драйвер принтера),

- О программном обеспечении вашего принтера

Боковые направляющие,

- Использование трактора в позиции подачи спереди

Электрические,

- Электрические

Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR,

- Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR®

Конверты,

- Конверты

EPSON Status Monitor 3,

- О программном обеспечении вашего принтера

- Использование EPSON Status Monitor 3

- EPSON Status Monitor 3

> доступ к,
> - Доступ к EPSON Status Monitor 3

> настройка,
> - Настройка EPSON Status Monitor 3

Индикация ошибок,

- Использование индикаторов ошибок

ESC/P,

- Режим установок по умолчанию

Режим выбора шрифта,

- Выбор шрифта и шага

Передняя направляющая для бумаги,

- Передняя направляющая для листов и передняя направляющая для бумаги

Передняя направляющая для листов,

- Передняя направляющая для листов и передняя направляющая для бумаги

Hex dump (Шестнадцатеричная печать),

- Режим шестнадцатеричной печати

High Speed Draft (черновая печать с высокой скоростью) (HSD),

- Выбор шрифта и шага

I/F (interface) mode (Интерфейсный режим),

- Режим установок по умолчанию

IBM character table (Кодовая таблица IBM),

- Режим установок по умолчанию

Эмуляция принтера IBM PPDS,

- Режим установок по умолчанию

Установка

> податчика листов,
> - Установка податчика листов

> передней направляющей для бумаги,
> - Установка передней направляющей для листов или передней направляющей для бумаги

> передней направляющей для листов,
> - Установка передней направляющей для листов или передней направляющей для бумаги

> интерфейсной карты,
> - Установка интерфейсной карты

> держателя рулонной бумаги,
> - Установка держателя рулонной бумаги

Интерфейсная карта

> установка,
> - Установка интерфейсной карты

Этикетки

> загрузка,
> - Этикетки

> удаление,
> - Этикетки

Рычаг

> освобождения бумаги,
> - Установка рычага освобождения бумаги

> толщина бумаги,
> - Настройка рычага толщины бумаги

Режим блокировки,

- Режим блокировки

Manual feed wait time (Время ожидания при ручной подаче),

- Режим установок по умолчанию

Функция Micro Adjust (Микронастройка),

- Использование функции Micro Adjust (Микронастройка)

> позиция отрыва,
> - Настройка позиции отрыва

> позиция верхней границы страницы,
> - Настройка позиции верхней границы страницы

Многоэкземплярные формы

> непрерывные,
> - Непрерывные многоэкземплярные формы

> одностраничные,
> - Одностраничные многоэкземплярные формы

Дополнительная принадлежность

> податчик листов,
> - Податчик листов

> передняя направляющая для бумаги,
> - Передняя направляющая для листов и передняя направляющая для бумаги

> передняя направляющая для листов,
> - Передняя направляющая для листов и передняя направляющая для бумаги

> интерфейсная карта,
> - Интерфейсная карта

> держатель рулонной бумаги,
> - Держатель рулонной бумаги

Пакетный режим,

- Режим установок по умолчанию

Длина страницы для трактора,

- Режим установок по умолчанию

Заклинивание бумаги

> устранение,
> - Устранение заклинивания бумаги

Рычаг освобождения бумаги,

- Установка рычага освобождения бумаги

Источник бумаги

> выбор,
> - Выбор источника бумаги

Спецификации бумаги,

- Бумага

Рычаг толщины бумаги,

- Настройка рычага толщины бумаги

Двунаправленный режим параллельного интерфейса,

- Режим установок по умолчанию

Параллельный интерфейс,

- Режим установок по умолчанию

Область печати,

- Область печати

Направление печати,

- Режим установок по умолчанию

Принтер

> общий доступ,
> - Совместное использование принтера

Драйвер принтера

> доступ

> > из Windows 2000 или NT 4.0,
> > - Доступ к драйверу принтера из приложений Windows

> > из Windows Me, 98 или 95,
> > - Использование драйвера принтера с Windows Me, 98 и 95

> установки,
> - Обзор установок драйвера принтера

> удаление,
> - Удаление программного обеспечения принтера

Позиция печати,

- Настройка позиции верхней границы страницы

Удаление

> непрерывной бумаги,
> - Удаление непрерывной бумаги

> этикеток,
> - Этикетки

> рулонной бумаги,
> - Удаление рулонной бумаги

Картридж с красящей лентой

> замена,
> - Оригинальный картридж с красящей лентой фирмы EPSON

Рулонная бумага

> загрузка,
> - Загрузка рулонной бумаги

> удаление,
> - Удаление рулонной бумаги

Держатель рулонной бумаги

> сборка,
> - Сборка держателя рулонной бумаги

> установка,
> - Установка держателя рулонной бумаги

Инструкции по технике безопасности,

- Предупреждения, предостережения и примечания

Внутренний тест,

- Печать внутреннего теста

Отдельные листы

> загрузка,
> - Загрузка отдельных листов

> проблемы,
> - Проблемы с загрузкой или с подачей бумаги

> переключение,
> - Переключение на печать на непрерывной бумаге

> переключение на,
> - Переключение на печать на отдельных листах

Пропуск перфорации,

- Режим установок по умолчанию

Специальная бумага

> загрузка,
> - Многоэкземплярные формы

спецификации

> встроенные шрифты,
> - Электроника

> списки команд

> > ESC/P,
> > - Списки команд

> > эмуляция принтера IBM PPDS,
> > - Списки команд

> окружающей среды,
> - Окружающей среды

> соответствие нормам безопасности,
> - Соответствие нормам безопасности

Status Monitor 3,

- Использование EPSON Status Monitor 3

- EPSON Status Monitor 3

Кнопка Tear-Off/Bin (Отрыв/Лоток),

- Кнопки и световые индикаторы

функция Tear-off (Отрыв),

- Использование функции Tear-off (Отрыв)

Техническая поддержка,

- Поддержка пользователей продукции EPSON

Поиск и устранение неисправностей

> проблемы с сетью,
> - Проблемы с сетью

> проблемы с загрузкой или с подачей бумаги,
> - Проблемы с загрузкой или с подачей бумаги

> проблемы с источником питания,
> - Проблемы с источником питания

> проблемы с печатью или с качеством печати,
> - Проблемы с печатью или с качеством печати

> проблемы с позицией печати,
> - Неправильное положение начала страницы

> проблемы с USB,
> - Устранение проблем, связанных с подключением через USB

Ультра быстрая, черновая (USD),

- Выбор шрифта и шага

Однонаправленная печать (Uni-d),

- Режим установок по умолчанию

Удаление

> программного обеспечения принтера,
> - Удаление программного обеспечения принтера

> драйвера USB-устройства,
> - Удаление драйвера USB-устройства

интерфейс USB,

- Режим установок по умолчанию

> проблемы,
> - Устранение проблем, связанных с подключением через USB

Когда,

- Режим установок по умолчанию