Дополнительные принадлежности и расходные материалы

# Передняя направляющая для листов и передняя направляющая для бумаги

> Установка передней направляющей для листов или передней направляющей для бумаги
> Загрузка бумаги в переднюю направляющую для листов или в переднюю направляющую для бумаги

Поставляемые дополнительно передняя направляющая для листов (C81400/C80401) и передняя направляющая для бумаги (C81402/C80403) вставляются внутрь в переднюю часть принтера. Эти дополнительные принадлежности позволяют загружать отдельные листы и безкопирочные одностраничные многоэкземплярные формы, имеющие до 6 слоев (один оригинал плюс до пяти копий). С передними направляющими можно использовать бумагу шириной от 148 до 257 мм (от 5,8 до 10,1 дюймов) и ее можно загружать только по одному листу за раз.

Дополнительная передняя направляющая для листов лучше всего позволяет предотвратить заклинивания бумаги, но для ее использования вам придется удалить трактор, установленный в позицию подачи спереди. Дополнительную переднюю направляющую для бумаги можно использовать без удаления трактора, установленного в позицию подачи спереди.

Процедуры установки и загрузки бумаги, описанные ниже, применимы как для передней направляющей для листов, так и для передней направляющей для бумаги. Где это нужно, приведены отдельные рисунки. При установке и использовании этих дополнительных принадлежностей обращайтесь к соответствующим рисункам.

## Установка передней направляющей для листов или передней направляющей для бумаги

Для установки передней направляющей для листов или передней направляющей для бумаги выполните указанные действия:

| Откройте переднюю крышку. Если вы устанавливаете переднюю направляющую для листов, то удалите блок трактора, если он установлен в позиции подачи спереди. Для удаления трактора нажмите на выступы фиксаторов трактора, после чего поверните трактор вверх и вытащите его из принтера.

| Вдвиньте пластмассовые выступы на передней направляющей для бумаги или на передней направляющей для листов в установочные прорези принтера, как это показано ниже.

##### передняя направляющая для листов

##### передняя направляющая для бумаги

| Откройте боковые направляющие на направляющей для бумаги на всем пути слева и справа, после чего приведите направляющую для бумаги в вертикальное положение.

Теперь вы готовы к загрузке бумаги в переднюю направляющую для листов или в переднюю направляющую для бумаги. За указаниями обратитесь к разделу Загрузка бумаги в переднюю направляющую для листов или в переднюю направляющую для бумаги.

[К началу]

## Загрузка бумаги в переднюю направляющую для листов или в переднюю направляющую для бумаги

В переднюю направляющую для листов или в переднюю направляющую для бумаги вы можете загружать отдельные листы или многоэкземплярные формы по одной за раз. Выполните указанные действия:

| Предостережение:

Не загружайте в переднюю направляющую для листов или в переднюю направляющую для бумаги этикетки или конверты.

| Убедитесь, что направляющая для бумаги находится в поднятом положении и что боковые направляющие для бумаги слева и справа открыты на всем пути. Поставьте рычаг освобождения бумаги в позицию отдельных листов.

| Если вы используете отдельные листы обычной бумаги, то установите рычаг толщины бумаги (находится под крышкой принтера) в положение 0, как показано ниже.

> Если вы загружаете лист многоэкземплярной формы, то установите рычаг толщины бумаги в надлежащую позицию, как показано в приведенной ниже таблице.

Тип многоэкземплярной формы | Позиция рычага толщины бумаги
2 слоя (оригинал + 1 копия) | 1
3 слоя (оригинал + 2 копии) | 3
4 слоя (оригинал + 3 копии) | 5
5 слоев (оригинал + 4 копии) | 6
6 слоев (оригинал + 5 копиq) | 7

| Включите, если нужно, принтер.

| Передвиньте левую боковую направляющую к треугольной метке на передней направляющей для бумаги или на передней направляющей для листов. Потом отрегулируйте положение правой боковой направляющей в соответствии с шириной вашей бумаги.

|  | Примечание:

Вы можете перемещать левую боковую направляющую влево с шагом 1/10 дюйма, чтобы увеличивать левое поле вашей распечатки.

| Вдвигайте бумагу печатной стороной вверх между боковыми направляющими до тех пор, пока она не встретит сопротивление. Принтер автоматически загрузит бумагу.

| Примечание:

При подаче бумаги держите бумагу рукой ровно и полностью подавайте ее в прорезь подачи.

##### передняя направляющая для листов

##### передняя направляющая для бумаги

Если первая строка на вашей станице будет напечатана слишком высоко или слишком низко, то вы можете отрегулировать ее положение с помощью функции Micro Adjust (Микронастройка). См. раздел Настройка позиции верхней границы страницы.

[К началу]

Предыдущая | Следующая