Работа с бумагой

# Установка рычага освобождения бумаги

Когда вы загружаете в принтер непрерывную бумагу, вы должны правильно установить рычаг освобождения бумаги, чтобы указать какой источник бумаги вы собираетесь использовать. См. приведенную ниже таблицу.

В этой таблице описаны все положения рычага освобождения бумаги.

Положение рычага освобождения бумаги | Описание
| Положение отдельного листа Для загрузки отдельного листа из верхней или передней прорези. За указаниями обратитесь к разделу Загрузка отдельных листов.
| Положение заднего подающего трактора Для загрузки непрерывной бумаги с помощью трактора, установленного в положение подачи бумаги сзади. Рычаг нужно также устанавливать в это положение, когда используется комбинация из заднего подающего и протягивающего тракторов.
| Положение переднего подающего трактора Для загрузки непрерывной бумаги с помощью трактора, установленного в положение подачи бумаги спереди. Рычаг нужно также устанавливать в это положение, когда используется комбинация из переднего подающего и протягивающего тракторов.
| Положение протягивающего трактора Для загрузки непрерывной бумаги с помощью трактора, установленного наверху принтера в положении протягивающего трактора. Когда трактор находится в положении протягивающего трактора, вы можете загружать бумагу в переднюю, заднюю или нижнюю прорезь.

[К началу]

Предыдущая | Следующая